04078_1970

５万分の１地質図幅説明書

# 江差 えさし

（札幌 第 78 号）

通商産業技官 角靖夫
通商産業技官 垣見俊弘
通商産業技官 水野篤行

北海道開発庁

昭和 45 年

    目次

    I. 地形
    I.1 山地および丘陵地
    I.2 平地
    II. 地質
    II.1 概説
    II.2 松前層群（古生層）および石英閃緑岩
    II.2.1 チャート層
    II.2.2 含凝灰岩互層
    II.2.3 砂岩層
    II.2.4 砂岩・粘板岩互層
    II.2.5 チャートおよび凝灰岩層
    II.2.6 含チャート砂岩層
    II.2.7 石英閃緑岩
    II.3 新第三系および流紋岩質岩脈
    II.3.1 福山層
    II.3.2 湯の岱層
    II.3.3 大安在川層
    II.3.4 江差層
    II.3.5 木古内層
    II.3.6 厚沢部層
    II.3.7 館層
    II.3.8 流紋岩質岩脈
    II.3.9 鶉層
    II.4 第四系
    II.4.1 段丘堆積物
    II.4.2 冲積堆積物
    II.4.3 崖錐および低位段丘堆積物
    II.4.4 砂丘堆積物
    III. 応用地質
    III.1 鉱床
    III.2 温泉
    文献

    Abstract

５万分の１地質図幅説明書

# 江差 えさし

（札幌 第 78 号）

昭和 38・39 年に野外調査を行ない， おもに， 南半地区を垣見が， 北半地区を角と水野が担当した。 新第三系の層序の現地検討と総括に対して， 地質調査所 地質部の秦光男技官・ 地質調査所 北海道支所の石田正夫技官らの協力を受けた。 研究試料の薄片作成は， 地質調査所 技術部の安部正治技官・宮本昭正技官によって， 付図の製図は， 地質調査所 北海道支所の熊谷なな子技官によって行なわれた。

なお， 乙部 おとべ 町 滝瀬 たきせ ・江差町 五厘沢 ごりんざわ 付近の岩石・地層の分布については， 後述する「II.3.7 館 たて 層」の項に示した第 6 図を参照して頂きたい。 また， 図幅南端の 椴 とど 川は 古櫃 ふるひつ 川の誤り である。

## I. 地形

江差図幅の地域は， 桧山 ひやま 郡の西北部・ 爾志 にし 郡の南部および日本海の一部にわたり， 大勢として東から西へ低下する地域である。 陸域には， 標高が数 100 m 未満の山地・丘陵地と少しの平地とがあり， 海域には， 陸棚とわずかの陸棚斜面とが含まれている。

### I.1 山地および丘陵地

おおよそ， 標高 200 m 以上の山稜を含む地域が山地地形， それ以外の地域が丘陵地形を備えている。 山地は， 図幅内の東南部と北東隅とに存在し， 丘陵地は， 山地と日本海ならびに 厚沢部 あっさぶ 川沿岸の平地との間に広がっている。 山地・丘陵地には， 概して， 壮年期の開析が及んでいるが， 開析状況に関して， かなりの地域的差異が認められる。

東南部の山地は， 松前半島の主分水嶺から離れた位置にあって， その北・東側を厚沢部川の支流により， 西・南側を 田沢 たざわ 川 [ ← 厚沢部川の南方 2.5 km ] ・ 豊部内 とよべない 川 [ ← 江差町の市街の北方に河口がある ] ・ 目名 めな 川 [ ← 厚沢部川の南方 500～ m ] などの直接 日本海へ流下する小河川によって開析され， 全般に満壮年期の地形をおびている。 地質的には， チャート・粘板岩・砂岩・凝灰岩などの古生代の地層がこの山地を構成しており， 厚いチャート層が分布する所に， 元山 もとやま （522 m）・ 笹山 ささやま （583 m）・ 八幡岳 はちまんだけ （664 m）などの高峰が続いている。 なお， 標高 300 m 以下の山稜には， ところどころ， 段丘地形の名残りとみなされる緩傾斜地が存在する。

北東隅の山地は， 標高が 200 数 10 m 以下であって， 礫岩・砂岩・頁岩・泥岩などの新第三紀の地層からなりたち， 姫川 ひめがわ 中流の支谷によって， 晩壮年期程度の開析をうけている。

厚沢部川以南の丘陵地は， 前述の山地の東側に連らなり， 日本海へ向かって必従的に流れる多数の小河川によって開析されている。 ここでは， 広範に段丘地形の遺痕が認められ， かなりの範囲に段丘堆積物が分布している。 丘陵の岩石は， おもに， 砂岩粘板岩互層などの古生層と， 火山砕屑岩・硬質頁岩などの新第三紀層とである。

厚沢部川以北の丘陵地は， 新第三紀の泥岩・凝灰質砂岩・凝灰岩などから構成されており， 厚沢部川・姫川・ 小茂内川 こもないがわ の支谷などによって開析されている。 この丘陵地には， 厚沢部川以南の丘陵地に相応する高度の山稜が含まれ， 段丘堆積物が部分的に残存しているが， 厚沢部川以南より進んだ開析が及んでおり， 崖錐が堆積しているところが多い。

### I.2 平地

冲積堆積物におおわれている平地， 段丘堆積物によって作られている平地などがある。

冲積平地は， 厚沢部川と姫川の沿岸に広がっているほか， 各小河川の下流に分布している。 平地の大部分は， 標高 10 m 未満であって， 厚沢部川の下流地域では， 海抜数 m の高度に留まっている。

段丘の平地は， 厚沢部川・姫川・小茂内川の流域と， 乙部町・江差町の海岸とにある。 これらは数時期の段丘堆積物によって形成されている平地であって， おもな標高が， 海岸付近では 30 m ないし 50 m， 内陸では一般に 30 m ないし 80 m， 小茂内川の上流から姫川の中流にかけては 80 m ないし 150 m である。 どの平地も， 少しの開析をうけているため， 緩傾斜地を含んでいる。

なお， 海岸には， 平地の前面にあたる部分を中心として， 浜堤が連らなっており， 低い砂丘が形成されている。

## II. 地質

### II.1 概説

江差図幅地域には， 第 1 表に示したような， 古生界・新第三系・第四系が分布している。

### 第 1 表 江差図幅地域 地質総括表（点線は不整合関係を示す）

  時代 | 層序・地層名（記号） | 主な岩相・貫入岩（層厚概数, m）
  第 四 紀 | 現 世 |  | 崖錐堆積物（d） | 砂丘堆積物（s） | 砂丘砂, 崖錐角礫・砂・泥
  沖積堆積物（a） | 沖積砂・礫・泥
  更 新 世 | 段丘 堆積物 | （t5） | 河成礫層・砂層
  （t4） | 河成砂層・河成礫層
  （t3） | 河成砂層・礫層・泥層
  （t2） | 河成砂層・礫層
  （t1） | 河成礫層・砂層
  新 第 三 紀 | 鮮 新 世
  鶉層（U） | 浅海成砂岩・含礫砂岩（70）, 貝化石
  中 新 世 | 流紋岩質岩石（Rb, Rd）の貫入
  館層（Ts・Tp・Tc・Tb・Ta・Tm） | 軽石質砂岩・軽石質礫岩・ 軽石質火山砕屑流・安山岩（800） | 浅海・陸成
  凝灰岩・凝灰質砂岩・泥岩 | 半深海成, Makiyama
  江差層 （E） | 厚沢部層（A） | A : 泥岩・頁岩（500） E : 硬質頁岩・泥岩（250） K : 泥岩・硬質頁岩（300）
  木古内層（K）
  大安在川層（O） | 浅海成礫岩・砂岩（5～100）, 貝化石
  湯の岱層（Y） | 浅海成含礫砂質泥岩（10～30）, 貝化石
  福山層（F） | 安山岩質・石英安山岩質, 凝灰岩・凝灰角礫岩・熔岩・熔結凝灰岩, 陸成（数 100）
  | 石英閃緑岩（Qd）の貫入
  古 生 代 後 期
  松前 層群 | 含チャート 砂岩層（M6） | チャート・ 凝灰岩層（M5） | M6 : 砂岩・輝緑凝灰岩・チャート M5 : チャート・輝緑凝灰岩
  砂岩粘板岩 互層（M4） | 砂岩層（M3） | M4 : 砂岩粘板岩互層 M3 : 砂岩
  含凝灰岩互層（M2） | チャート粘板岩凝灰岩互層
  チャート層（M1） | チャート

古生界は， 渡島半島諸地で松前層群と呼ばれている地層群の一部であって， 上部古生界に属するとみなされるフリッシュ様の地向斜堆積物である。 図幅の南部分に， 褶曲を含んだ急傾斜の構造をもって， 層厚数 1,000 m が露出している。 図幅の北部地区の新第三系の基盤も， この松前層群であろう。 新第三系は， 道南地方一帯の新第三系とともに， 新第三紀に活発な火山活動があった， グリンタフ地域と呼ばれる地域の堆積物の仲間であって， 中新世の地層が主体となり， 合わせて 1,000 数 100 m の厚さを示している。 ただし， 道南地方で 訓縫 くんぬい 層（群）と名付けられている火山岩類の地層がなく， とくに北部地区では， 八雲 やくも 層相当の硬質頁岩の多い地層が， 下位に浅海成の地層を伴って， 新第三系の下部を占めている。 また， 硬質頁岩の多い層準には， 北部と南部とで ，顕著な岩相・層厚の相違がみられ， その上位の粗粒な泥岩の多い層準（ 館 たて 層）には， 軽石質火山砕屑流堆積物と， その砕屑堆積物層とが， 多量に含まれている。 おもな第四系は， 数時期の更新世段丘堆積物と， 冲積堆積物とである。 ほかに， 比較的多くの崖錐堆積物や， 小さい海岸砂丘が認められる。

### II.2 松前層群（古生層）および石英閃緑岩

渡島半島に分布し， 新第三系の基盤を構成している， いわゆる古生層を， 松前層群（橋本亘， 1958）と呼ぶ。 江差図幅地域の南半部に分布する松前層群は， 江差 [ 本図幅 ] ・ 上の国 かみのくに [ 本図幅の南隣の図幅 ] ・ 木古内 きこない [ 南東隣 ] ・ 館 たて [ 東隣 ] の４図幅地域にまたがり， 南北約 20 km， 東西約 15 km の広範囲を占める巨大な地塊の一部である。

この図幅地域の松前層群からは， 化石は未だ発見されていない。 しかし， この地塊と直接に連続する上の国町 太平山 たいへいざん 周辺の本層群中の礫質石灰岩のなかから Fusulinella sp.， Chaetetes sp. など， 中部石炭系を指示する化石が発見され（湊・国府谷， 1963）， 筆者（垣見）もこれを確認した [ 以下の [注] 参照 ] 。 この層準は， 江差地域の松前層群の上部（M5）に対比されるものと考えられる。 したがって， この地域の松前層群は， すくなくとも中部石炭系を含む上部古生界に属することは確実である。

[注]
  筆者の採取した同地域のサンプル中から Fusulinella sp., Fusulina ?（または Akiyosiella ?）sp., Chaetetes (Bowellia) sp. および Textularia 型小型有孔虫， Bryozoa, Tetracoral の破片などが見出された。 鑑定は北海道大学の加藤誠博士であり， 記して同氏に謝意を表する。

この４図幅地域にまたがる地塊のほぼ全域は， 筆者（垣見）によって調査されたが， 岩相分布と大構造の大要が把握されたのみで， 褶曲や断層による変位を復元したうえで， 層序を確立するまでには至っていない。 以下には， 筆者が試みに推定した上下関係にもとづいて [ 以下の [注] 参照 ] ， 岩相から便宜的に区分した M1 から M6 までの「部層」について記載する。 この地塊の松前層群は全体として級化層理を示す砂岩の優勢な砂泥（粘板岩）互層と， チャートの厚層を主とし， シャールスタインや石灰岩は少なく， あっても薄層を示すにすぎないことが特徴といえよう。 要するに， 主体は砂質フリッシュ型で深海性の地向斜堆積物とみなすことができる。 層厚は， この図幅地域に露出している部分だけで 5,000 m 以上と見積られる。

[注]
  この地域の松前層群の層序について， M1 を最下部にちかい層準とするか， もしくはむしろ中部に位置させるかについて， 今回の調査だけでは確定できるだけの資料が得られなかった。 ここでは M1 をこの層群の最下部にちかいと考える立場で， 地質図を作成した。

ここで， 松前層群の主要な構造について述べておこう。 道南部の最南端の松前図幅地域から 大千軒岳 だいせんげんだけ [ 図幅 ] 地域を経て本地域に至る松前層群は， 局部的にはうねりながらも， 大勢としては北北西方向の走向を示す。 本地域は， その北端部が露出しているが， ここでは走向が南北から北北東方向へと次第に変化する部分に相当している。 本地域において， 松前層群と新第三系を境している江差断層は， この走向変化とほぼ調和的に走っていることは興味ぶかい。 本層群は， おおむね西向きの急傾斜を示す。 級化層理によって判定した地層の正・逆関係からみると， この地域では局地的な褶曲を繰り返しながらも， 大局的には西側へ次第に上位の地層が現われていると考えられる。 なお， 野外では， かなりの落差をもつ断層と思われる破砕帯が数多く観察されているが， 地質図に表わすことができなかった。 図上の断層は， ほとんどが推定断層である。

粘板岩の中にはスレート劈開が認められるが， その発達はよくない。 観察された限りでは層面に準平行である。 砂岩中には劈開は発達していない。 これらの点は， 北上山地などの古生層の変形様式とは異なるように思われる。 これは， 本地域の古生層が， 砂岩を主体とするため， 変形様式が砂岩のそれに支配され， 量的にはすくない粘板岩層は， 砂岩の変形にともなって受動的に変形しているためかもしれない。 チャート層のうち， 縞状のもの -- banded chert -- には一見 不規則な小褶曲が発達している。 詳しくみると， 縞状チャートのうちの純粋なチャートの層は コンピテント層として平行褶曲にちかい形態をもち， 泥質のチャートの部分は軸部で厚く翼部で薄くなる flow をおこし， 全体としては flexural flow folding または不調和褶曲の形を示している。

なお， この地域にかぎらず， 松前層群のなかには， 幅数 cm から数 10 cm の石英脈 -- まれに雲母を含む -- が， 地域の構造とは無関係に至るところに見られる。 その走向はほぼ東西， 傾斜は垂直であるものがきわめて多い。 この脈の両側での地層の変位は認められず， また脈の貫入によって両側の地層が破砕した形跡もない。 このことから， これらの脈は横断性（transverse）の tension fractures と考えられる。 これがほぼ東西で垂直方向であることは， 松前層群が， 褶曲や断層の形成後に地塊として隆起したとき， 南北方向の引張り応力が生じたことを示しているものであろう。

#### II.2.1 チャート層（M1）

元山・笹山・八幡岳など， この地塊の脊稜部に， 稜線とほぼ平行して露出する。

灰色・灰白色・黒色などを呈する塊状または層状のチャートの厚層からなる。 層状の部分には， すくないながら小褶曲を示すものがある。 塊状のチャートには， 一旦 角礫化したものがふたたび膠結された産状を示すものが多い。 また， 白色半透明のチャートのなかには， 黒色のチャートが珪化して脱色されたと思われるものがあり， その部分は表面が赤褐色に汚染されている。

M1 層に属するチャートからは， 上下を判定することはできなかったが， 周辺の互層などの上・下関係から，M1 層を本地域における最下部と考えて， この中央部に背斜， 西縁部に走向断層 -- 逆断層と考えられる -- を想定した。

#### II.2.2 含凝灰岩互層（M2）

M1 層の東側に， 広範囲に露出するものを一括して示した。

M2 層の岩相は多様で， チャート， 珪質粘板岩・細粒凝灰岩・粘板岩および少量の細粒砂岩などからなる。

チャートは， このなかでも主体をなし， とくに北部では全体の過半を占めている。 塊状のもの（露頭では角礫の集合体のようにみえることが多い）， 10～20 cm ごとに粘板岩のきわめて薄い層をはさみ厚い縞状を呈するもの， 3～10 cm ほどの薄い縞状のものなどが互層している。 薄い縞状を呈するものは， 不調和褶曲状の微小波長をもった褶曲を， 厚いものは， よりゆるやかな褶曲を繰り返しているところが多い。 褶曲面は不規則のように見えるが， 褶曲軸面はほぼ一般走向と平行している。 色調は全体として暗灰色であるが， よくみると 灰白色の基質のなかに黒色の細かいすじが網目状に入っているものがもっとも多い。 そのほか， まれに緑色・赤紫色・チョコレート色を呈するものがあるが， これらは凝灰岩（後述）と相伴って発達し， 火山活動の産物であることを暗示している。 なお， 赤紫色やチョコレート色のチャートは数 m～10 数 m の薄層をなし， 連続性がよく， 局部的な鍵層となる。 これらの色調を示すチャートは， 鉱化作用をうけて脱色し， 白色を呈するようになったと思われるところが多い。 たとえば， 赤色や緑色を呈するチャートの同層準を追跡していくと， 色が薄くなり， 白色に変化しているからである。 チャートの白色化しているところは， 表面がサビ色に汚染され， その付近から赤褐色の鉱泉水が湧出していたり， 褐鉄鉱で膠結された岩屑が堆積していたりする。

凝灰岩は， チャートや珪質粘板岩と薄い互層をなしているもの， および主としてチャート中に数 m あるいは数 10 m の厚層をなすものとがある。 白色・灰色・緑色がかった灰色などを示すものが多く， まれに緑色・赤紫色・チョコレート色などを呈する。 きわめて細粒で， 細かいラミナを有したり， 白色の凝灰岩部から次第に暗灰色の珪質粘板岩に移化し， それの薄い繰返しからなるところもある。 この凝灰岩はいわゆる cherty tuff（フィールド名）で， おそらく シルト・サイズ以下の火山ガラスもしくは コロイド状のシリカ物質が海底に沈積したのち， 脱ガラス化したものと思われる。 ただし， なかには "cherty" [ ≒ チャートに似ている ] ではなく， スレート劈開の発達する， いわゆるシャールスタイン状の産状を示すもの -- 粗粒・砕屑質の凝灰岩 --， および， これから "cherty" な凝灰岩に漸移しているものもある。

粘板岩あるいは珪質粘板岩も， これらの間に挾在し， 凝灰岩と互層したり， あるいは， 暗灰色の部分と灰色の部分とが縞状に互層するものなどがある。 まれに， 微粒砂岩と級化互層するところもある。 また， きわめてまれに， 粗～中粒砂岩が挾まれている。

#### II.2.3 砂岩層（M3）

M2 互層の間に， 向斜状をなして細長く分布する。

主体は， 川床で青灰色を呈する， 中粒ないし細粒の塊状砂岩で， 一部は層状， 一部は粘板岩または微細粒砂岩をはさみ級化層理を示す。 中粒または粗粒の砂岩中には， 粘板岩の破片 -- もとは泥岩の偽礫 ? -- をおびただしく含むところがある。

この砂岩層は， おそらく次にのべる M4 層の下部に相当するものであろう。

#### II.2.4 砂岩・粘板岩互層（M4）

M4 層は， 松前層群の地域の西部に広く厚く分布する 砂岩・粘板岩の互層を主とする累層を一括したものである。

この累層の中部に発達する厚いチャート層（地質図に示した）を境にして 東部（下部）と西部（上部）とでは， 岩質がやや異なる。

東部は， 細粒の互層で， 黒色粘板岩・暗色～灰色の砂質粘板岩， 青灰色 微細粒砂岩または粗粒シルト岩の薄互層で， 粘板岩がちである。 川床のよく削剥されたところでは， しま状の級化層理を示しているのが観察される。 この間に 15～25 cm 内外の細粒砂岩， まれには厚い塊状の細～中粒砂岩をはさんでいる。 この地域の南部では， 厚い粘板岩の単独層も見られた。

中部にあるチャート層は， 厚さ 100 m 内外， 黒色または灰色を呈し， いわゆる banded chert で小褶曲がいちじるしい。 連続性がよく， 良好な鍵層となっている。 この層以外にチャート層の存在は， きわめてまれにしかない。

これより西部の本層は， 東部にくらべて砂岩がちの互層が多くなる。 東部型の粘板岩・砂質粘板岩・微細粒砂岩の薄互層を示すものと， 粗～中粒砂岩・細粒砂岩・粘板岩の厚互層を示すものとがある。 後者のうち， 砂岩は一層の厚さ数 10 cm～2 m 程度， 粘板岩は数 cm～数 10 cm のものが一般である。 粗～中粒砂岩は粘板岩の破片を含み， また級化層理を示す。 また， 級化の不明瞭な 淘汰 とうた のよい塊状の中～細粒砂岩の厚層（10 m 以上に達する）もある。 厚い粗粒砂岩の下部に粘板岩礫（破片的で， 一種の偽礫と思われる）が集中し， 礫岩様のみかけを呈するものもある。

この地域の南端から南隣図幅地域にかけて， この砂岩がち互層のなかに， シャールスタインの層が 2～3 枚はさまれている。 そのうちの厚さ 20 m 以上に及ぶ厚層のみを地質図に示した。 緑～濃緑色および暗紫色を呈し， 層に平行な劈開が発達し， なかに角礫のつぶれたものと思われる灰白色のレンズを含んでいる。

M4 層は， 典型的なフリッシュ -- 下部は泥質， 上部は砂質フリッシュ -- の堆積物である。

#### II.2.5 チャートおよび凝灰岩層（M5）

本層は， この地域では南端部に小範囲を占めているにすぎないが， 南隣の上の国図幅地域で一大向斜をなして広く厚く発達しているものの下部に相当する。

本層はチャート・珪質粘板岩・粘板岩・砂岩およびシャールスタインなど， 多様な岩相を示す。

チャートは， 黒色～灰色， 層状で小褶曲を示すのが一般であるが， この他に赤褐色， 赤紫色を呈するいわゆる red chert も多い。 後者はシャールスタインの発達する付近によくみられ， 火山活動の産物であることを思わせる。 シャールスタインは， 緑色・赤褐色を呈し層状のものと， 濃緑色で塊状のものとがある。

砂岩のなかには， きわめて粗粒で粘板岩の破片を多く含み， 礫岩様の外観を示すものがある。

この層の， とくに red chert の層準のなかには， ドロマイトのレンズ状岩体を多数含んでいるのが特徴である。 ただし， この図幅の範囲内では顕著なものは見られなかった。 なお， この層の南方延長部にあたる， 上の国町 苫符 とまっぷ 沢の下流には， 石灰岩の薄層があり， 海百合などの化石を含む。 また， さきに述べた， 中部石炭系の化石を産した大平山の石灰岩も M5 層と同層準ではないかと思われる。

#### II.2.6 含チャート砂岩層（M6）

松前層群の地塊の北西端部に分布する。 本層は， 砂岩・粘板岩の互層のなかに， 数枚のチャートとシャールスタインをはさむのを特徴とする。 互層の産状は M4 層のそれと全く同じであり， 砂岩がち級化互層と粘板岩がちしま状薄互層とがあるが， 前者が優勢である。 砂岩の中に， 最大 5 cm， 平均 1～2 cm の円礫～亜円礫をもつ礫岩の薄層（1.2 m）が見出された。 砂岩の中に粘板岩の破片を含むものも多い。

チャートは黒色ないし灰色のものを主とし， 角礫岩様の外観を呈する塊状のものが多く， 層状のものは少ない。 まれに red chert がシャールスタインと接して存在する。

シャールスタインは， 赤紫色または緑色を呈し， 層状でレンズ状につぶれた角礫を含み， なかに流動した内部構造のみられるものがある。 豊部内川の下流北側の小沢（養鱒場のある沢）のシャールスタインは， マンガンの貧鉱を含み， 探鉱された跡がある。 泊川 とまりがわ [ ← 田沢川の南方 1 km ] の下流の支沢中には劈開の発達したシャールスタインが， 細粒・珪質のいわゆる cherty tuff へと漸移しているものが， 数 10 m の厚層として認められる。

M6 層は， M5 層の同時異層と考えられる。

#### II.2.7 石英閃緑岩（Qd）

笹山の西部から南部にかけて， 比較的小岩体が松前層群を貫いて点在する。 南隣の上の国図幅地域で同層群を貫くものと同様の産状を呈する。

本岩は， 外観も， 鏡下でも， いちじるしく不均質で， 岩体により， また同一岩体の中でも， 構成鉱物の量比や組織が異なる。 比較的等粒で粗粒のもの， 同じく細粒のもののほかに， 斑状組織を示し， 石英や黒雲母・角閃石などの大晶の眼立つものも多い。 地域の東南端， 上の国町 目名沢の最上流の小岩体は， 石英の巨大な自形斑晶を含み， 石英斑岩様の見掛けを呈する。 豊部内川の最上流の比較的大きな岩体のなかには， 幅 5 cm から 30 cm 内外の多数の石英脈が貫入している。

笹山林道に露出する比較的等粒， 細粒のものは， 石英（他形）＞ 角閃石 ＞ 黒雲母 ＞ 斜長石（量の順）からなる。 斜長石の一部は累帯構造を示す。 二次的な緑泥石・炭酸塩鉱物が多量に晶出している。 豊部内川のものもほぼ同様であるが， ここでは黄鉄鉱の鉄染をうけている。

なお， 域外の上の国町 目名沢中流に露出するもののなかには， わずかながらカリ長石の認められるものもあった。 また， 江差図幅地域における熱変成作用は著しくなく， ホルンフェルス化した部分は数 m～数 10 m にすぎないが， 上記の目名沢の中流域では， 石英・黒雲母・白雲母・ザクロ石・珪線石を生じ， 高温の熱変成作用を受けた岩石がある。

### II.3 新第三系および流紋岩質岩脈

この地域の新第三系は， 中新世および鮮新世に堆積したとみなされる８累層からなりたち， 古生界の松前層群をおおい， 段丘堆積物などの第四系におおわれている。 安野呂川 あんのろがわ [ ← 図幅地域東端・南北中央付近で厚沢部川に合流する ] および厚沢部川の下流以南の「南部地区」と以北の「北部地区」との間に， 顕著な層序・岩相の相違があり， 累層間の層序は第 2 表に示す関係にある。

### 第 2 表 江差図幅地域および周辺地域の新第三系層序表

  | 江差図幅地域 | 館・木古内・知内図幅地域 （秦・山口（1969）による）
  南部地区 | 北部地区
  鮮新世 |  |  |
  | 鶉層 | 鶉層
  中新世 | 館層 | 館層 | 館層 | 桧山層群
  江差層 | 厚沢部層 | 厚沢部層
  木古内層 | 木古内層
  大安在川層 | 大安在川層 | 大安在川層
  （欠除） | （欠除） | 訓縫層群
  湯ノ岱層 | 湯ノ岱層
  福山層 | 福山層群
  古生代 | 松前層群 | （松前層群） | 松前層群

[注]
  第 2 表に記した知内図幅は木古内図幅の南隣の図幅地域

南部地区では下位から 福山 ふくやま 層・ 湯の岱 ゆのたい 層・ 大安在川 おおあんざいがわ 層 ・ 江差 えさし 層および 館 たて 層， 北部地区では下位から大安在川層・ 木古内 きこない 層・ 厚沢部 あつさぶ 層・館層および 鶉 うずら 層がみられ， 福山・湯の岱・大安在川・鶉の諸層が， それぞれ， 下位に対して不整合の累重関係を示している。 また， 南部地区では， 福山層が松前層群をおおい， 北部地区では， 大安在川層が新第三系の最下位を占めている。

なお， 北部地区の５累層は， 東隣の館図幅およびその南方の木古内・知内両図幅地域から， ほぼ同じ層序関係を示して連続しているものである（第 2 表参照）。 また， 酒匂（1962）が江差町地域の新第三系に対して命名した豊川火山噴出物層は福山層に， 大澗 おおま 頁岩層は大安在川・江差・厚沢部の諸累層と館層の下半部とに， 砂坂凝灰岩層・ 鷗島 かもめじま 集塊岩層は館層の上半部に相当する。

福山層は， 変質した火山岩類からなりたち， この地域では， 層厚数 100 m の地層となっている。 この地層の地質時代は， まだ明確でない。 湯の岱層に属する地層は， 礫を含む砂質泥岩などで， きわめて薄く， 局所的に見出される。 これには， 中新世を指示する貝化石が産出する。 大安在川層は， 礫岩と砂岩とからなる層厚数 m ないし 100 m の地層で， 南部地区では中新世の浅海生貝化石を含んでいる。

江差層（新称）は， 層厚約 250 m の硬質頁岩と泥岩とから構成された地層である。 木古内層は厚さ約 300 m で， おもに， 泥岩と硬質頁岩， 厚沢部層は厚さ約 500 m で， おもに， 泥岩と頁岩とからなりたっている。 この２累層は， 南部地区の江差層が北方へ向かって岩相を変え， 厚くなったものとみなされる。 館層は， この地域について， 下半部が粗粒な泥岩の地層， 上半部が凝灰質砂岩・軽石凝灰岩・軽石質の砂岩・礫岩などの地層であって， 層厚が 800 m あまりに達している。 鶉層は， 浅海生貝化石を含んだ， 砂岩と含礫砂岩との地層で， 下位に対する層序関係などから， 鮮新統と推定されている。

流紋岩質岩脈は， 新第三系・古生界を貫いて， おもに南部地区に分布している。 この生成時期は， 産状から， 新第三紀後期とみなされる。

新第三系が示す地質構造は， 第四系の下まで推定して， 第 1 図のようにまとめられる。

### 第 1 図 江差図幅地域 新第三系地質構造図（標高 40 m 水平断面の推定）

南部地区の新第三系は， 古生界の西・北側を囲んで帯状に分布しており， 大部分が， 上位ほどゆるやかな傾向で， 西あるいは北向きの 15 度ないし 40 度の傾斜をもっている。 このうち， 古生界の西側を占める部分は， 急傾斜 逆断層の性格をもつ江差断層を介して古生界に接し， 二， 三の箇所で江差断層に平行な小背斜・小向斜を含み， また， 北西 - 南東および北東 - 南西方向の小断層を生じている。 鷗島 かもめじま では， 安山岩質凝灰岩および凝灰角礫岩の中に， 面が 癒 ゆ 着し， かつ珪化した変位数 cm ないし数 10 cm の小断層が， 共 軛 やく ２方向に発達する。 これらは走向移動の成分が大きく， 共軛面から， ほぼ東西で西へゆるやかに傾く最大圧縮主応力軸および， ほぼ南北で鷗島の中央部を軸として背斜状にうねる最大引張り主応力軸が得られる。

北部地区の新第三系は， 全般に， 概して 10 数度未満の傾斜をおび， 盆状構造を作っている。 ただし， 局部的には， 東西方向・北西 - 南東方向などの小断層が存在するとみなされる箇所があり， また， 30 度ないし 60 度に傾斜した地層が認められる。

なお， 南部地区については， 次のような構造運動があったと推定される。 新第三紀後期から， 現在の江差断層の位置を境に， 東側地塊の隆起と西側地塊の沈降が著しくなった。 同時に， 隆起した東側地塊が西側の地表近くの新第三系を圧縮し， 地塊の境界をなす江差断層は， 高角逆断層の性格をもつとともに， 断層付近の新第三系の傾斜を増加させ， また， 小断層を発達させたと考えられる。

#### II.3.1 福山 ふくやま 層（F）

福山層（福山層群・福山統）の模式地は， 渡島半島南端部の松前図幅地域にあり（長尾・佐々， 1934）， そこから北へ， 大千軒岳 だいせんげんだけ ・ 上の国 かみのくに 図幅地域を経て， 本図幅地域へと， ほぼ切れ目なしに続いている。 本地域では南半部の古生層 松前層群をとり巻いて， 東隣の 館 たて 図幅地域へと連続し， 北半部には分布しない。 本地域の福山層は， 松前層群をとり巻く地域の西部では断層で， 北部では一部が断層・一部が不整合で， 松前層群と接する。 大部分は， 大安在川層に， ごく一部分は湯の岱層 [ 以下の [注] 参照 ] に， いずれも不整合でおおわれている。 露出状況がわるいことと， 層理の明瞭な地層がないことのために， 福山層は， 層厚， 内部の構造， 内部の層序関係などの正確なことは明らかではない。 構成員の大部分は， 安山岩および石英安山岩類の火砕岩および 熔 よう 岩によって占められているが， 地域的な岩相変化が激しくて， 一般的な「標準層序」を示すことはできない。 おそらく， 火山活動の中心が分散していたためであろう。

[注]
  湯の岱層（Y）は 田沢（田沢川の河口）の東方 2 km と東南東方 1 km の２カ所， および それらの東北東方 4 km の２カ所だけにごく小規模に出現している ?

本層の基底部（田沢川から 目名 めな 川 [ ← 厚沢部川の南方 500～ m ] にかけてのみ分布）は， 現地性の礫岩からなる。 その地域の直下の古生層から由来した 大小不揃いな亜角～亜円礫および安山岩の亜角礫をもって構成され， 基質は凝灰岩または凝灰質砂岩である。 大部分は層理を示さず， ごく一部で炭質物や凝灰質砂岩のラミナが見られるだけである。 一部は全く淘汰された形跡がなく， 珪化木や炭化した材木などを含み， 泥流堆積物と思われるものがある。 まれに， 石炭レンズをはさむ凝灰質砂岩が古生層の上に直接乗っているところもある。

基底部以外では以下のような岩相を示すものがある。

輝石安山岩の熔岩・火山角礫岩・凝灰角礫岩など : 各地で上， 下部を通じて普遍的に認められるが， どちらかといえば下部に多い。 輝石の多くは変質し不透明鉱物または緑泥石に置換されている。 外形から推定すると単斜輝石であるものが多く， しそ輝石を含むものは少ない。 なかには斑晶中に有色鉱物のほとんど認められないものもある。 斜長石は新鮮なものが多いが， なかには曹長石および炭酸塩鉱物に置換されているものもある。 節理などの割れ目や岩塊の周辺が チョコレート色又は緑青色のフィルム状物質でおおわれていることが多い。

角閃石安山岩の熔岩・火山角礫岩・凝灰角礫岩など : 輝石安山岩質のものと前後して見られるが， 量的には少ない。 角閃石は大部分が不透明鉱物（赤鉄鉱など）に変質している。 目名川流域の一部には， 石英の巨斑晶の入った安山岩熔岩および凝灰角礫岩の厚層が発達している。 なお， 凝灰角礫岩の角礫のなかには， 輝石安山岩と角閃石安山岩の共存しているものがある。

石英安山岩質の凝灰角礫岩・軽石凝灰岩・熔結凝灰岩など : ほとんどが， 火砕流堆積物であって， 軽石流， 岩片流（lithic flow）および泥流などの産状を示し， ごく一部 -- 江差町の東方の開拓地へ行く農道とその南に平行する沢 -- に 強く熔結した部分がある。 熔結した部分には黒雲母がきわめて多く， 次いで石英， まれに褐色角閃石が含まれている。 軽石凝灰岩の基質中には石英の目立つものが多い。 江差町の東方では， これらの火砕流堆積物が少なくとも 300 m 以上の厚層をなし， この地域の福山層の上半部を構成する。 しかし， このような厚層をなす部分はここだけで， 南・北へ急速に薄化するようである。 また， 北部の目名川流域では， 基底部に石英安山岩質の軽石流堆積物が見られるが， おそらく江差町の東方のものとは層準の異なるものであろう。

その他， マツカリ沢 [ ← 田沢川の南方 1 km ] - 田沢川 - 目名沢にかけての福山層には， 熔岩や火山角礫岩はすくなく， 細粒凝灰岩・火山礫凝灰岩・マトリックスの多い凝灰角礫岩・基質が凝灰岩からなる 雑色の礫岩・火山円礫岩などが厚く分布する。 細粒凝灰岩や， 凝灰角礫岩の基質の部分は， 白色・緑色・チョコレート色などを呈し， しばしば粘土化して小規模な地すべりあるいはクリープをおこしている。 これらのなかには， 珪化もしくは木炭化した材木片を含んでいることが多い。

福山層の堆積物からは， 海成を示す証拠はない。 逆に， 熔結凝灰岩の存在， 軽石と岩片が無淘汰に混在していることや， 間接的ではあるが 東隣の館図幅地域の本地域と接する部分で火山豆石が発見されたことなどからみて， 本層は， すべてが陸上（淡水域を含む）の堆積物であると考えられる。

#### II.3.2 湯の岱 ゆのたい 層（Y）

湯の岱層（秦・山口， 1969）の模式地は， 南隣の上の国図幅地域の東端部の湯の岱地域である。 江差図幅地域には， 南半部のうちのごく一部， 田沢川の流域と目名川の支流部に孤立して分布しているにすぎない。 いずれも福山層の上に乗り， 上部を大安在川層におおわれた薄層で， 大安在川層の下底の不整合に「削り残された」堆積物と見ることもできる。

目名川の支流の上流の本層は， 青灰色， 凝灰質の細粒砂岩とシルト岩との互層からなる。 砂岩， シルト岩の両層とも， 淘汰が悪く， 炭質物に富む。 砂岩中にはまれにレンズ状の粗悪炭をはさんでいる。 ここでは， 本層は福山層に属する凝灰角礫岩および凝灰質の基質をもつ礫岩の上に乗っているが， 露出不良のため， 接触関係は不明であった。 上位は大安在川層のきわめて淘汰の良い礫岩に不整合におおわれている。

田沢川とその支流マツカリ沢との間に分布する本層は， 青灰色細粒ないし微粒砂岩を主とし， 炭質物および植物化石片に富み， また， 細～中円礫を散含する。 淘汰がわるく， 細礫岩のレンズを含む部分がある。 マツカリ沢の北岸の農道傍および田沢川の枝沢の奥では， 本層と上位の大安在川層礫岩が 不規則な削剥面をもつ軽微な傾斜不整合関係で接しているのが観察された。

田沢川支流の炭質物を含む含礫砂岩のなかからは， 以下のような化石を産した（鑑定 : 水野篤行）。

  Patinopecten imamurai MASUDA
  Gloripallium ? sp.
  Lima (Acesta) sp.
  Venericarcia siogamaensis NOMURA
  Nemocardium sp.
  Tapes siratoriensis OTUKA
  Thracia kamayashikiensis HATAI
  Polynices sp.
  Fulgoraria sp.
  Dentalium sp.

以上のうちでは， Patinopecten imamurai と Nemocardium sp. の個体数が多かった。 このほかでは， 属の不明の Brachiopoda と， 植物化石の破片を多産している。

本図幅地域での湯の岱層は， 厚くとも 30 m 内外である。

この地域の湯の岱層は， 筆者等の調査によって初めて見出されたものである。 全く孤立して分布しており， 化石内容も模式地の湯の岱層のそれとは若干異なるため， 対比上の問題がないわけではないが， ① 大安在川層と福山層との間に不整合関係ではさまれているという層位的関係， ② 淘汰 とうた のわるい岩相を示し， 植物片や石炭レンズをはさむこと（模式地ではかつて稼行された石炭を産する）， などの理由によって， 模式地の湯の岱層に対比した。

これらのことから， 本地域の少なくとも南半部から南隣の上の国図幅地域にかけては， 陸域であった福山期に引き続いて， 湯の岱層が薄く広く堆積したが， 大安在川層の堆積以前に一旦 陸化し， 多くの場所では完全に削剥されてしまったと考えられる。

#### II.3.3 大安在川 おおあんざいがわ 層（O）

この地層は， 桧山郡 上の国町 大安在川の流域を模式地として命名（金谷・須鎗， 1951）されている地層であって， 江差・館・木古内・知内の諸図幅地域にわたって， 硬質頁岩層の基底部として広がっている（秦・山口， 1969）。 江差図幅の南部地区では福山層と湯の岱層とを不整合におおい， 北部地区では古生界を不整合におおう関係で露出している。 両地区を通じて， 浅海成と思われる礫岩・砂岩からなりたち， 上位の頁岩・泥岩からなる累層に整合的におおわれているが， 岩相の細部・層厚については， 地域的な差異がある。

南部地区の大安在川層は， 一般には福山層の火山砕屑岩類を不整合におおう。 しかし， 泊川 とまりがわ 以北では， 湯の岱層をおおうところがあり， 南隣の上の国図幅地域では， 古生界の松前層群の上に直接 オーバーラップしているところがある。 この地区での層厚は， 最大でも 30 m ほどで， 多くは 10 m 内外， 南部へ薄くなる傾向があるように見える。 観察された限りでもっとも薄いところは， わずか 3 m ほどにすぎない（地域の南端にちかい 五勝手 ごかって 川の下流の南支沢）。

江差町以南の薄層をなすところでは， きわめて淘汰のよい礫岩のみからなる。 礫は松前層群に由来するよく円磨されたチャート礫が圧倒的に多く， 砂岩礫もあるが， その他の礫はほとんどみられない。 礫径は数 cm 以下が多く， ところによって 1 cm 以下の細礫岩のみからなる。 基質は， 淘汰のよい中粒～細粒砂岩からなるルーズなものと， いちじるしく石灰質またはドロマイト質で， 灰白色， ちみつで硬いものとがある。 とくに， 豊部内川の下流を横切る本層は， 厚さ 5 m 内外の全部が含礫ドロマイト層と， ドロマイト質礫岩の互層からなる。

南部地区のうち， 豊部内川以北では， それ以南より厚さが増すとともに， 礫岩のなかに， 粗粒～細粒の砂岩を挾むようになり， 石灰質で硬いところと， 非石灰質で軟いところが互層しているものが多い。

なお， 本層は， 後述するように， 整合であるが， ところによっては 凹凸 おうとつ 面をもって江差層の硬質頁岩に移りかわり， その付近の本層の最上部には， 海緑石と思われる粒がしばしば散在する。

これらの淘汰のよい礫岩層の石灰質基質中には， 化石の cast がしばしばみられる。 地域の南端部の本層中には， 以下のような貝化石および， 植物化石を産した。

  Patinopecten yamasakii iwasakiensis (NOMURA)
  Delectopecten peckhami (GABB)
  Glycymeris vestitoides NOMURA

このうち， Patinopecten iwasakiensis はとくに多く， また， 他の地点でもしばしばみられる。 田沢川の支沢では Chlamys sp. を産している。

地層が薄いこと， 淘汰のよいこと， 礫種， 基質が石灰質であること， 化石内容などからみて， 南部の本層は， 長期間安定した浅海底の台地状のところにあり， 供給物のすくなかった「洗いのこり堆積物」と考えてよいであろう。

北部地区の大安在川層は [ 図幅地域北東隅に位置しており ] ， 分布地の東隣・北隣へ連続して， 古生界をおおっていると判断され， この付近で， 全層厚が約 100 m と見積られる。 地層は， 礫岩と砂岩とからなりたち， 概して， 主部分が礫岩と礫岩砂岩互層， 上部分が砂岩と礫岩砂岩互層である。 礫岩砂岩互層には薄い層理が認められるが， 全般に層理が乏しい。 礫岩のほとんどは， 中礫礫岩であるが， 一部は， 大礫あるいは細礫をかなり多く含んだものである。 礫岩には， しばしば， 不規則に， 中粒砂岩・粗粒砂岩がはさまれ， また， スランピングによる砂岩の異状層・偽礫が含まれている。 礫の種類は， 種々のチャート・粘板岩のほか， 変質安山岩・古期砂岩・酸性火山岩などである。 砂岩は， おもに， 暗灰色， 風化して灰白色を示す中粒砂岩・粗粒砂岩であって， 少数が， 細礫・中礫を含んだ礫質砂岩である。 なお， これらの岩石は， 断層の付近などで軟化しているが， かなりの固結を経ている。

#### II.3.4 江差 えさし 層（E）

大安在川層の上に乗る， いわゆる硬質頁岩（hard shale）の岩相を示す地層を江差層と称する。 豊部内川の河口部から北方の海岸に典型的に露出している。

下位層の大安在川層とは， 整合関係と思われるが， 各地で接触のようすが異なり， 断定はむずかしい。

豊部内川の下流の北岸では， 大安在川層の最上部の石灰質（ドロマイト質 ?）の基質をもつ細礫岩の上に， 全く平行な関係で， いちじるしく海緑石に富む暗緑暗赤色の淘汰のわるい約 1 m のシルト岩が乗る。 この部分を江差層の基底部とした。 このシルト岩には 0～15 cm の赤色プリント [ 意味不明 ] のレンズをはさみ， 基底部数 cm の間には， 数 mm～1 cm ほどの円礫を散含する。 この部分の上位には， Makiyama を含む硬質のシルト岩が重なるが， その下部は 1 m 以上にわたって， 海緑石粒が点在している。 そのほかの場所では， 大安在川層との境界部の形態は， 不規則な 凹凸 おうとつ 面を有するところと， 全く平行なところ， 一見 漸移的なところなどさまざまであるが， 共通しているのは， 下底部には 1～3 m ほどの厚さで， 海緑石粒に富む淘汰のわるいシルト岩があることである。 基底部には細礫を散点しているところも， 全くないところもある。 海緑石に富む部分は， しばしば数枚の層をなしており， ここに黄鉄鉱粒の集中している場合もある。 このシルト岩から上位へは， 次第に細粒の泥岩に移り変わるが， この部分にはしばしば， 数 10 cm ないし 1 m ほどのドロマイト・レンズまたはドロマイト質泥岩が発達する。 まれには数 m 以上の同質の泥岩も認められる。

本層の主体をなす部分は， いわゆる硬質頁岩であって， 板状の層理を示し， さび色の風化面を呈するのを特徴とする。 大きくみて３つの部分に分れる。 下部は暗灰色できわめて硬質でガラス状の破面をもつ頁岩を主とし， やや硬い灰色泥岩を従とする互層からなる。 中部は， やや硬い灰色泥岩と， 黒色ないし暗灰色の軟質泥岩の 厚・薄さまざまの板状互層 -- いわゆる硬軟互層 -- からなる。 硬質部の一枚の層の厚さは， 5～25 cm 内外， 軟質部のそれは， 1～15 cm 内外であるのが一般的である。 また， 1～5 cm 内外の風化して黄灰色を呈する細粒凝灰岩を多数挾んでいる。 まれに， 数 10 cm～1 m の泥灰岩のバンドおよび団塊がみられる。 最上部の数 10 m ほどは再びきわめて硬いガラス光沢で半透明の頁岩が発達する。 これが 上位の館層の本体をなすものと同様な軟かいシルト岩と板状互層を繰り返しながら， 館層へと漸移している。 この部分の硬質頁岩は， 下位のそれよりも軽いこと， 緑色がかっていることが特徴的である。

江差層の中には， 薄層をなす多数の凝灰岩のほかに， 局部的な鍵層となる厚い凝灰岩が存在する。 もっとも厚い凝灰岩は， 中部から下部よりにあるもので， 層厚 7～10 m におよぶ白色， シルト・サイズで， 微細な黒雲母の破片をわずかに含むのが特徴である。 江差層の中部には， これと似た 10～120 cm ほどの白色細粒凝灰岩数枚を挾み， いずれも， まれに黒雲母の微小片を含むほかは， 有色鉱物は認められない。

最上部， 館層と互層漸移する付近の硬質頁岩のなかには， 10 cm から 3 m におよぶ， 厚薄の凝灰岩がある。 一般に白色， 下部は粗粒で軽石粒を含み， 上部はシルト・サイズとなる級化成層の見られるものが多い。 この中の一部， とくに軽石凝灰岩の中には， 角閃石が認められる。

本層中からは Makiyama chitanii (MAKIYAMA) を至るところで多産するほか， 硬軟互層部には Cyclammina が認められる。 そのほかの化石は発見できなかった。 なお泥岩の一部には珪藻を含むと思われるものがある。

江差層の層厚は， この地域では南端部で約 200 m， 北方へわずかに厚くなるが， それでも 300 m 以下にすぎない。 江差層の相当層は， 北部地域では木古内層および厚沢部層を合わせて 400 m 以上の厚さとなり， 東隣の館図幅地域では， さらに厚くなっている。 これらの地域では， 岩質も本地域に比べて粗粒なものが多い。 すなわち， 江差図幅の南部から南隣の上の国図幅地域にかけての江差層は， 他の地域の同層準の地層に比べて薄く， 細粒であるのが特徴である。

#### II.3.5 木古内 きこない 層（K）

南東隣の木古内図幅・東隣の館図幅地域に発達し， 最近命名された（秦・山口， 1969）地層であって， 江差図幅の北部地区に連続している。 下位の大安在川層， また， 上位の厚沢部層に対する層序関係は， これらの地域を通じて， 整合である。

### 第 2 図 姫川の中流の支谷における木古内層の地質柱状図

江差図幅地域の木古内層は， 層厚 200 m 弱であって， 少しかたい頁岩・泥岩と「硬質頁岩」（かたい頁岩・泥岩）とからなりたち， 上下に， 次のような岩相変化をおびている（第 2 図参照）。 下部は， おもに， 厚さ 10 cm ないし 20 cm ごとに不明 瞭 りょう な層理を現わす少しかたい頁岩で構成され， 比較的細粒な泥岩と凝灰質頁岩とを交えている。 中部はほとんどが少しかたい泥岩であって， 一般に塊状を示し， ところどころに大きい石灰質の団塊を含んでいる。 団塊には， 径 3 m に達するものがある。 上部には， 厚さ 10 cm ないし 30 cm 間隔の不明瞭な層理をおびた， かなりかたいか， かたい状態の頁岩が多く， その間に， 細かい層理をもった， かたい頁岩がはさまれている。

化石は少なく， 中部の下半以外では， まれに Makiyama が見出されるに過ぎない。 中部の下半には， 少量または， かなりの量の Makiyama が含まれ， また， Cyclammina がかなり多く含まれている所がある。

頁岩・泥岩の風化していない部分は暗灰色か灰色を示し， 風化部は淡灰色， または， 褐色をおびた灰白色などを示している。 風化部は岩石が軟化し， 割目を生じており， 崩れ易い。 姫川の支谷の谷壁にはところどころ小規模の山崩れが認められる。

#### II.3.6 厚沢部 あっさぶ 層（A）

秦らが設定した（秦・山口， 1969）地層で， 東隣の館図幅内に広く分布している。 下位の木古内層とは整合で， 下位より硬質頁岩が減り， 泥岩が増して， 厚沢部層になる。 両層の境界は， この岩相変化の境目付近に連続的にはさまれている １枚の凝灰岩層の基底に設けられている。 上位には， 館層が整合に重なっている。

この地域での層厚は， 北端部で約 200 m， 乙部 おとべ 町 旭岱 あさひたい [ ← 滝瀬の東方 5 km ; 姫川の中流 ] の東方・ 鰔 うぐい 川 [ ← 旭岱の南西方 2 km ] の上流で 200 数 10 m である。 地層は， おもに灰色・暗灰色を示す， 泥岩と頁岩とからなりたち， 凝灰質泥岩・凝灰岩をはさんでいる。

### 第 3 図 鰔川の上流における厚沢部層の地質柱状図

鰔川の上流では（第 3 図参照）， 最下部（厚さ約 50 m）は， 板状のかたい頁岩と， かなりかたい粗粒な泥岩であり， 下部（約 90 m）は， 少しかたい泥岩に， かなりかたい泥岩が伴った塊状の地層で， その中部分に粗粒な泥岩， 下部分に凝灰岩がはさまれ， 下半には石灰質の団塊が含まれている。 上部（約 80 m）は， 不明瞭な層理を現わす少しかたい泥岩で， その上部分には粗粒な泥岩が多く， 中部分と上部分とに凝灰岩・凝灰質泥岩がはさまれ， わずかに団塊が含まれている。 最上部（約 40 m）は， 数枚の凝灰岩薄層をはさんだ粗粒な泥岩で， 砂質泥岩・凝灰質泥岩がまざり， 団塊が少量含まれている。 化石は， Makiyama が最下部全般と下部の一部とにかなり含まれているが， 大型化石を認めていない。

厚沢部町の安野呂 [ ← 安野呂川沿いで図幅地域東端 ] ・赤沼 [ ← 安野呂川の厚沢部川への合流地点の北方 ] 付近では， 下部と上部とに， かなりかたい頁岩が， 鰔川流域より多くはさまれている。

基底部の凝灰岩層は， 灰白色を示し， 姫川の中流の東側支谷（図幅の北東隅）では， 下半が粗粒火山灰， 上半が細粒火山灰からなりたった， 厚さ約 4 m の層であって， 中部に葉層理をおび， 下部と上部とが塊状である。

#### II.3.7 館 たて 層（Tm， Tp1-3， Ts1-2， Ta， Tb， Tc）

館層（秦・山口， 1969）は， 東隣の館図幅地域において， 模式的な層序を示して発達している地層である。 江差図幅地域には， 館地域の上部分に相当する地層がないが， 軽石流堆積物とそれに由来する軽石質の砕屑堆積物とが多量にあって， 層厚（Tp3 まで）が 800 m あまりの地層として， 図幅の北部・南部を通じて分布している。

下位層には整合で重なり， 上位の 鶉 うずら 層には不整合でおおわれている。 下位層からの遷移は， 北部地区では， 細粒の泥岩を主とし， かたい頁岩をはさんだ厚沢部層上部の岩相から， 漸移的に， 南部地区では， かたい頁岩とやわらかい頁岩とが 板状に互層した江差層上部の岩相（厚さ 15 m 内外）から， かなり確然と， 館層の下部の塊状の粗粒な泥岩を主とした岩相へ移る状況にある。 館層の基底の境界は， 塊状の粗粒な泥岩が普遍する層準を最下部として設けたもので， 同時面に近い境界である。

下半が， おもに泥岩， 上半が， 凝灰質砂岩・ 泥岩・ 軽石凝灰岩（火山砕屑流）・ 軽石砕屑の礫岩および砂岩・ 凝灰岩・ 凝灰角礫岩などからなりたっており， この報告では， 下半を１種（Tm)， 上半を８種の岩相単元に区分した。 諸岩相単元間の層序関係は， 整合累重のほか， 側方への岩相移化と， 軽石流堆積物に対する同時的侵食を経た累重との場合にわたっている。 第 4 図は 鰔 うぐい 川の流域の館層の地質柱状図， 第 5 図は北部地区においての諸単元間の関係を模式的に示した図である。

### 第 4 図 鰔川の中流における館層の地質柱状図

### 第 5 図 江差図幅地域北部における館層の諸岩相間の層序関係模式図

Tb と Tc は層序編成の鍵層に使った地層で， Tb はよく連続している火山抛出物の水底堆積層であり， Tc は， 軽石凝灰岩の火山噴出の休止期に広がったと思われる， 粗粒な砕屑性堆積物層である。 Tp1 と Tp2 は， 明らかに， 水底に堆積したとみなされる軽石質の火山砕屑流堆積物の群であり， Tp3 は 熔結 ようけつ した部分をかなり含んだ火山砕屑流堆積物の集団である。

[注]
  第 4 図と第 5 図に示されているように, 館層は Tm, Tp1, Ta, Tb, Tp2, Ts1, Ts2, Tc および Tp3 の９部層で構成されており, これらそれぞれの記載は以下の通りである。

#### [ II.3.7.1 ] Tm : 泥岩

おもに粗粒な泥岩からなりたち， 凝灰質砂岩・凝灰岩をはさんだ地層であって， 江差図幅地域の館層の下半を占めている。 層厚が， 鰔川流域で 300 m 弱， 北端の小茂内川流域で 450 m ないし 600 m と見積られ， 南部地区では， [ 田沢川の河口付近の ] 田沢付近で 300 m 前後， 五勝手 ごかって 川流域で 200 数 10 m と推定される。

泥岩は， 全般に， シルトがちの粒度組成をもつ泥岩で， かなりが凝灰質および珪藻質の泥岩である。 相対的に， Tm の上半が粗粒， 下半が細粒であり， 上半には砂質泥岩が多く， 下半には少量の石灰質団塊が含まれている。 また， 北部地区より南部地区が， 細粒な傾向にある。 塊状・無層理か， あるいは， 凝灰岩・凝灰質砂岩のはさみによって疎らな層理を現わしていることが多いが， ところによっては， 凝灰質砂岩を互層状にはさみ， 明 瞭 りょう な中層理・厚層理をおびている。

なお， この泥岩類は， 灰色・緑色または青味をおびた灰色， 風化して淡灰色・黄褐色をおびた灰白色を示すもので， 固結の程度が低く， 団塊以外はやわらかい。 谷底・急傾斜の谷壁では， 比較的新鮮な岩盤として露出しているが， 緩傾斜地では， 風化して軟弱となり， 崩土でおおわれていることが多い。

凝灰質砂岩は， 泥岩中に薄層としてはさまれているほか， 数 m ないし 20 m の厚層となっている。 厚層のうちには， 凝灰岩をはさむもの， スランピング（slumping）による異状堆積層を含むものがある。

凝灰岩は， 多くが細粒， 少数が粗粒凝灰岩であって， 薄層としてはさまれていることが多い。 南部地区では， 中部と下部に多く含まれ， 下部には泥岩と細かく互層しているところがある。

Tm 中には貝化石が見当たらないが， 泥岩類中に Makiyama chitanii (MAKIYAMA) が普遍的に認められ， 部分的にかなり多量含まれている。 また， 珪藻遺体が相当混合していると思われる部分も多い。

#### [ II.3.7.2 ] Tp1 : 軽石凝灰岩

江差町の 鰔 うぐい 川・ 下小黒部 しもおぐろっぺ ， 乙部町の 姫 ひめ 川， 江差町の 柳崎 やなぎざき [ ← 厚沢部川の河口の東方 500 m ] ・市街周辺などに分布している。 鰔川・下小黒部・姫川付近のものは， 断層と堆積直後の削剥とによって連絡を絶たれているが， 本来は海底に噴出した１枚の軽石流堆積物であったとみなされる。 柳崎・江差町市街周辺のものは， いずれも， 鰔川周辺の岩体とほぼ同じ時期に形成されたものと推定される。

鰔川・姫川周辺の岩体は， 最高 10 数 m の厚さをもつ軽石流堆積物であって， 下位の泥岩に対して， 場所によって， 整合に， あるいは削剥して重なっている。 上位には， 軽石質の砂岩などが乗り， その間に削剥面が認められる箇所がある。 おもに， 比較的発泡のわるい， 角張った， 径 0.5 cm ないし 4 cm 大の軽石から構成されている。 岩石片の混入は少なく， 軽石の最大径は 10 cm ないし 15 cm である。 岩体は， 全体にもろく， 熔結 ようけつ 部を伴っていない。

厚沢部川の河口部の柳崎にみられるものは， 厚さ 5 m 以上（上・下限不明）の軽石流堆積物である。 軽石は発泡がよく， 絹糸光沢をおびた白色を呈し， 最大径が 30 cm を越える。 岩片は， 最大径数 cm で， 量が少ない。 黒雲母に富む真珠岩質の本質火山角礫も含まれている。

江差町の市街地には， 断層にはさまれて， 軽石流の下部と思われる凝灰角礫岩が露出している。 やや発泡のわるい， 黒雲母に富む軽石を基質とし， 流紋岩質の本質火山角礫（最大径 25 cm くらい）と， 多様な外来岩片を含んでいる。 本質火山角礫は， 流理構造をもつガラス質石基中に， 斜長石（多量）・石英・カリ長石・黒雲母および角閃石（徴量）の斑晶を含み， 捕獲結晶と思われる， 変質した斜長石およびいちじるしく融食された石英を混じている。 外来岩片は， 古生層の粘板岩・チャート， 福山層の安山岩， 江差層の Makiyama を含む硬質頁岩などで， 岩片の径が， 最大 20 cm， 平均 3～5 cm くらいである。 基質は， 軽石の径が最大 10 cm， 平均 3～5 cm で， 無 淘汰 とうた であるが， 全体として， 外来岩片の多い部分と少ない部分とが帯状の堆積構造を現わしている。

鷗 かもめ 島および五勝手川の河口沖の浅瀬にも， 軽石流堆積物がある。 柳崎のものに似ており， 発泡のよい軽石に， 真珠岩質の本質火山角礫が混入している。 本質火山角礫には， 斜長石・石英・黒雲母・緑色角閃石などの斑晶と， 捕獲結晶とみられる石英・斜長石とが含まれている。

#### [ II.3.7.3 ] Ta : 泥岩および凝灰質砂岩

泥岩および細粒砂岩の間に， 凝灰質砂岩と凝灰岩をかなり多くはさんだ地層であって， 江差町 鰔川の周辺と， 乙部町の海岸沿いとに分布している。 鰔川周辺では， Tp1 の軽石凝灰岩から Tp2 の軽石凝灰岩までの間に， 最大 50 m あまりの厚さで現われ， 北へ向かって， Ts1 の凝灰質砂岩などに移化している。 Tp1 の削剥面に乗る箇所， また， Tp2 の噴出時の流動による削剥や貫入をうけた箇所がある。 乙部町の市街 [ 位置不明 ; 滝瀬の南方 1.5 km の 五厘沢 ごりんざわ ? ] ・滝瀬では， Tp2 以下に， Tb の凝灰岩類をはさんで， 厚さ約 60 m の部分が， [ 滝瀬の北方の海岸沿いの ] 館浦 たてうら ・ 鳥山 とりやま では， Tb の下位だけに， 厚さ約 70 m の部分が露出している。

地層の主体は， 明 瞭 りょう な層理をもたない， 粗粒な泥岩と泥質細粒砂岩とであって， これらには凝灰質物が混じていることが多く， また， ところどころに Makiyama が含まれている。 泥岩は， ほとんどがシルト勝ちであり， かなりが細粒砂を多く含んでいる。 細粒砂岩は， 一般に， 極細粒砂岩で， シルトを非常に多く混じており， 泥岩と漸移的な関係にある。

凝灰質砂岩は， 泥岩・細粒砂岩中に， 薄層， ところどころで厚層となってはさまれており， 一部で泥岩・砂岩と互層を作っている。 多くは， 火山灰を主材料として生じた細粒砂岩・中粒砂岩であって， 淡色火山ガラス・軽石類から構成された灰白色などの層と， 暗色火山ガラス・スコリア類から構成された暗褐色などの層とがある。 一部は， 軽石流堆積物（Tp1 など）の砕屑と思われる軽石片を多く含んだ， 細粒ないし粗粒の砂岩で， 淡灰色などを示している。 凝灰岩は， 安山岩質および珪長質で， 細粒火山灰からできた厚層などとして存在し， 通常， 細かい平行層理をおびている。

なお， Ta 中には， 軽石流の砕屑または火山灰の堆積に関係した乱堆積層が含まれている。

#### [ II.3.7.4 ] Tb : 凝灰角礫岩および凝灰岩

安山岩質火山抛出物の水成堆積層であって， 北部地区では， 盆状構造の西側の乙部町の海岸と， 東側の乙部 富岡 [ ← 図幅地域北端・東西中央付近 ] ・姫川・江差町 鰔川とに一連の地層として分布し， 南部地区では， 鷗島に露出している。 両者は， 別個の地層と解されるが， ほぼ同じ層準を占めている。

北部地区の Tb は， おもに安山岩質の火山礫凝灰岩・スコリア凝灰岩・凝灰角礫岩からなりたち， 凝灰質砂岩を伴う地層で， 岩相が側方へ相当に変化する。 姫川の西南では， 層厚が 10 数 m で， 下部が， 不明 瞭 りょう な層理を示す， 軽石・スコリアの砕屑の中粒砂岩， 主部が， わずかの水中 淘汰 とうた をうけた安山岩質の凝灰角礫岩（最大角礫径 15 cm）と， 厚さ 5 cm ないし 20 cm の層理をおびたスコリア凝灰岩， 上部が， 粗粒凝灰岩と凝灰質の中粒砂岩である。 富岡では， 主部が安山岩質の火山角礫岩・凝灰角礫岩などであって， 厚さが姫川より厚い。 姫川の西南から鰔川へかけては， スコリアを含む凝灰質砂岩（厚さ数 m）を主とする地層であり， 鰔川では， 下部が紫色をおびた暗灰色の凝灰質細粒砂岩， 中部が灰色の凝灰質泥質細粒砂岩， 上部が淡灰色の凝灰質砂質シルト岩からなりたつ， 厚さ 4 m 足らずの地層として現われ， 少し南で， Ta 中に尖滅する。 乙部町市街近く [ 位置不明 ] では， 主部（厚さ約 3 m）が不明瞭な層理をおびる凝灰角礫岩と火山礫凝灰岩， 上部（約 4 m）が凝灰質細粒砂岩と凝灰質粗粒泥岩である。 館浦 たてうら から 鳥山 とりやま にかけては， 主部が厚さ 2～3 m のスコリア・火山礫の混じった含礫粗粒砂岩となっている。

南部地区の 鷗 かもめ 島には， 厚さ 50 m を越える， 安山岩質の凝灰角礫岩と凝灰質砂岩の地層が露出している。 この構成物には， 本質抛出物が圧倒的に多く， 火山弾および火山岩餅（driblet）が含まれ， 外来岩片が少ない。 本質岩塊は， 一般に多孔質で， 小さい斑晶を少量含んだ普通輝石安山岩である。 斑晶は斜長石と普通輝石であり， 普通輝石の一部に砂時計構造が認められる。 石基は短冊状の斜長石と単斜輝石とを含み， hyaropiritic 組織を示している。 この地層は， ラミナや， まれに斜層理を現わしているが， 火山抛出物としての初生的形態を残した構成物が多いことから考えると， 海底に降下した火山抛出物が，あまり移動せずに堆積したものと思われる。

なお， 鷗島の中央部には， 幅 65 cm から 1 m ほどの普通輝石安山岩岩脈が３箇所で認められる。 いずれも， ほぼ垂直である。 この岩脈は， 凝灰角礫岩などが堆積した直後に貫入したものであろう。

#### [ II.3.7.5 ] Tp2 : 軽石凝灰岩

Tb と Tc との間に含まれている多数の軽石凝灰岩を総称したものである。 乙部町 栄浜 さかえはま から， 江差町 砂坂 すなさか [ ← 厚沢部川の河口の北方 1.5 km ] を経て， 鰔川・下小黒部付近まで， 盆状構造の西・南縁に露出している。 五厘沢付近の分布については， 第 6 図に詳細を示してある。

### 第 6 図 江差町 五厘沢・乙部町 滝瀬付近の地質図（地質図幅と同じ地質記号で示す）

これらは， いずれも， 海底下に噴出された軽石質の火山砕屑流堆積物であって， 砂坂付近では厚さ 100 m 以上の堆状， そのほかでは厚さ数 10 m 以下の層状を示して， 種々の砕屑性堆積物と重なり合っている。 砕屑性堆積物の， Ta（泥岩・凝灰質砂岩）・ Ts1（凝灰質砂岩・凝灰岩）・ Ts2（軽石質砂岩・凝灰質砂岩・軽石質礫岩）および Tc（火山円礫岩・凝灰質粗粒砂岩）との層序関係は， 第 7 図のようにまとめられ， 軽石凝灰岩相互の前後関係もある程度知ることができる。

### 第 7 図 江差図幅地域北部における館層中部の岩相層序の模式図

なお， この軽石凝灰岩類は， いずれもやわらかい岩石であって， 非常に崩壊し易い。 したがって， Tp2 の分布地には， 裸地， 崖， また， 軽石片を含んだ崩土が多い。

鰔 うぐい 川・ 下小黒部 しもおぐろっぺ 付近の軽石凝灰岩は， 断層によって分断されているが， Tp2 の群のうち， 下位の層準を占める１枚の火山砕屑流堆積物である。 発泡のわるい， 比較的かたい白色の軽石片と， 少量の細粒物・灰色の軽石片・岩石片からなりたち， 厚い所で， 10 数 m の厚さをもっている。 白色の軽石片は， 孔が少なく， 比較的角張った形であって， 部分によって， 主要な径の範囲が， 1 cm ないし数 cm， あるいは数 cm ないし 15 cm， 最大径が， 20 cm 台あるいは 40 cm 台と変化している。 灰色の軽石は， 径 3 cm ないし 15 cm が多く， 径 40 cm 台が最大であり， 岩石片は， 安山岩質で暗灰色を示し， 0.3 cm ないし 3 cm の大きさである。 また， ところどころに， Ta から由来したらしい砂質泥岩・凝灰質砂岩の， 径数 cm ないし数 10 cm， 一部で数 m の岩塊が含まれている。 この軽石凝灰岩は， 泥岩などの不規則な削離面上に乗っており， 泥岩などの表面には， 軽石流の熱の影響と思われる， わずかの硬化が認められる。 削離面は， 噴出時の火山砕屑流の流動によって， 未固結であった泥岩が削られて生じたと推定される。 なお， 直下の地層中に， 本体と類似した岩質の軽石凝灰岩が， 不規則な形で入っている箇所がある。 上位には， Tp1 の軽石質の砂質堆積物が重なっているが， 軽石凝灰岩の上面は， 所によって， いちじるしく斜交した削剥面であり， 全般に， 海底下での削剥を受けたものと思われる。

鰔川西から砂坂の間には， Tc の下に， 100 m を越える厚さに重なった軽石凝灰岩が 堰 えん 堤の南側の丘となって露出している。 これらは， Tp2 全体についての上位層準の軽石凝灰岩の群と， Tp2 の主部に当たる中位層準の軽石凝灰岩の群とであって， 丘の東端に中位層準のうちの下部とみなされるものがあり， 丘の中腹の Tc の直下に上位層準のものがある。 上位層準の群と中位層準の群との間には， 砂坂の近くで， Ts2 の砕屑性堆積物の一部がはさまれている。

中位層準には， 白色の径数 mm ないし 2 cm の軽石を多量， 径数 mm ないし 2 cm の岩石片を少量含んだ軽石凝灰岩が多いが， 上下に， 次のような特徴の違いがある。 下部（厚さ 10 数 m， 下限不明）の軽石凝灰岩では， 軽石が軟弱で， 最大径 7 cm まれに 15 cm， 岩石片が比較的多く， 最大 5 cm 大であり， 捕獲物と思われる， かたい軽石および凝灰質泥岩の丸味をおびた塊が認められる。 中部分の厚さにして 50 m あまりの範囲には， 10 cm または 15 cm までの大きさの軽石を含んだ軽石凝灰岩が多い。 上部分（厚さ 20 m ないし 30 m）には， 基質が少なく， おもに純白のやわらかい軽石片からできた軽石凝灰岩が見られ， これには灰色の軽石が混じり， また， 径 25 cm までの軽石塊が含まれている。 下部分は２層以上， 中部分は３層以上の火山砕屑流から構成されていると推測される。 なお， これらの軽石には黒雲母を含んだものがあり， 岩片には安山岩質ないし石英安山岩質のものが多い， また， 類質と思われる岩塊に珪長質火山岩がある。

上位層準には， おもに数 mm あるいは数 mm ないし 2 cm 大の軽石片からなりたった軽石凝灰岩と， 粗粒砂状にくだける均質な軽石凝灰岩とがあり， これらが重なって， 厚さにして 30 m 弱を占めている。 これらの軽石の最大径は 5 cm くらいであり， 岩石片はおもに数 mm， 最大 2 cm 程度である。 全般的に中位層準のものと比べれば， 構成片が細粒であり， 個々の火山砕屑流が薄いとみなされる。

乙部町の海岸付近の軽石凝灰岩の群は， 中位層準に属するもので， Ts2 などの下に， 厚さ数 10 m の層状で続いている。 しかし， 滝瀬海岸の同層準には認められず， 乙部町市街 [ 位置不明 ; 五厘沢 ? ] の東方では Ts2 を欠いて Tc が乗っている。 この軽石凝灰岩の群の主部分は， おもに， 径数 mm ないし 2 cm の絹糸光沢を出す純白の軽石片と， 径 3mm ないし 1 cm の孔のない淡灰色の片とから構成された火山砕屑流であって， 径 20 cm ないし数 10 cm の黒雲母を含んだガラス質岩塊と軽石塊とを少量含んでいる。 純白の軽石はもろく， 大きさが最大 4 cm くらいである。 この主部の軽石凝灰岩は， 館浦では下位の Ta に整合に重なり， 乙部町市街では， 下位に， 厚さ約 4 m の砂岩をはさんで， もう１層の軽石片を含んだ軽石凝灰岩層を伴い， 鳥山では， 下位にあらい砂状にくだける均質な軽石凝灰岩を伴っている。

#### [ II.3.7.6 ] Ts1 : 凝灰質砂岩および凝灰岩

細粒砂岩， または， 細粒砂岩と砂質泥岩とが主体になっている地層で， 全般に凝灰質物が含まれ， ところどころ凝灰岩がはさまれている。 盆状構造の東縁北部では， Tp1 の層準から Tb と Tc の中間の層準までを占め， 乙部町 富岡で 100 数 10 m， 姫川付近で 100 m 前後の厚さをもって連続しており， その南方の江差町 鰔川・下小黒部付近では， Tp2 中の下位層準の軽石凝灰岩より上に， 層厚約 50 m で現われている。 盆状構造の西縁では， 栄浜 - 館浦の間だけに， Tb と Tp2 の中位層準の軽石凝灰岩の間にはさまれて， その北部で 30 m 弱， 南部で 10 数 m の厚さで分布している。

地層の主体である細粒砂岩と砂質泥岩は， 細粒砂岩・ 極細粒砂岩・ シルトの多い極細粒砂岩および細粒砂を含んだ粗粒な泥岩であって， 凝灰質であることが多く， また， ところどころに Makiyama を含んでいる。 これら自体には層理が少ない。

富岡付近では， Tb 以下の厚さ 20 m あまりは細粒砂岩， Tb 以上は， 下の厚さ 30 m ないし 40 m が安山岩質凝灰角礫岩をはさんだ細粒砂岩で， 上の厚さ 80 m ないし 90 m が中粒などの軽石質の砂岩である。 姫川付近ではおもに細粒砂岩で， Tb より下位に Makiyama を比較的多く含んだ層がある。 鰔川付近では砂質泥岩と泥質細粒砂岩とが主体で， 上半に， 細粒凝灰岩， 粗粒凝灰岩， ならびに， 軽石質火山砕屑流の砕屑から出来たらしい軽石質の砂質岩・礫質岩がはさまれている。

#### [ II.3.7.7 ] Tc : 火山円礫岩および凝灰質粗粒砂岩

安山岩質の凝灰質粗粒砂岩・火山円礫岩・軽石質の粗粒砂岩などからできた， 厚さ10 m ないし 20 m あまりの地層である。 Tp3 の直下の層準を占めて広がっており， おそらく， 下位の Ts2 とは大部分の地域で整合， Tp2 とは不整合， 上位の Tp3 ・Ts2 とは整合の関係にあると思われる。

岩相が場所によって違い， それぞれ， この層の主部分を構成しているものは， 乙部町 富岡付近では凝灰質粗粒砂岩， 鳥山・館浦では含礫凝灰質粗粒砂岩， 乙部町市街付近では火山円礫岩， 姫川の南方・江差町 鰔川西の北方では火山円礫岩あるいは含礫砂岩， 江差町 鰔川では凝灰角礫岩状の礫質岩， 砂坂付近では軽石質の含礫粗粒砂岩である。

火山円礫岩と含礫凝灰質砂岩には， おもに， 安山岩と軽石との中礫・細礫が含まれ， 安山岩の大礫・巨礫（径 40 cm 以下）が少量混じっている。 礫の円磨は， 亜角形・亜円形程度である。 砂坂付近の軽石質の含礫粗粒砂岩には， 安山岩・軽石のほかに粘板岩・古期の砂岩・チャートの礫が含まれている。

#### [ II.3.7.8 ] Tp3 : 軽石凝灰岩

軽石質および密質な火山砕屑流堆積物の集団であって， 盆状構造の中央部に， 157.2 m 三角点付近から北へ伸びる向斜軸を作るような構造を示して露出している。 Tc の上に整合に重なり， 北側で， Ts2 の上部分と， 鶉 うずら 層とに不整合でおおわれている。 岩質は， 斑晶として黒雲母・石英・長石が含まれる珪長質なものであるが， Tp2 に比べて 熔結 ようけつ 部が伴っており， 密質なものが多く， 岩石片の混入が少ない。 熔結部は少しかたい暗色の岩石として露出しているが， ほかの大部分は， やわらかい淡色の岩石であり， 風化をうけて非常にもろくなっているところが多い。 また， 風化した岩体は砂状に崩壊し易く， 植生の生育もわるいので， 多数の裸地・崖を生じており， 移動し易い軽石質の砂がち崩土がいたるところで認められる。

Tp3 の軽石凝灰岩類は， 岩石の性質によって４群に分けられ， 下位とみなされる群から順次， 次のような分布と特徴をもっている。

1. 江差町砂坂の東方の丘陵， 鰔川西の北方の丘陵に分布しており， 数 10 m くらいの厚さがある。 均質な， やわらかい岩質のもので， 石英・長石・黒雲母が含まれ， 風化すれば粗粒砂状にくだける。 比較的大きい孔隙がまばらに入っている箇所もあるが， 全般的には発泡孔隙が目立たない。 岩体には， 一般に 20 cm ないし 50 cm 間隔の割れ目が現われており， 一部で柱状節理となっている。 局部的にわずかな熔結部が認められる。 なお， 岩石片は含まれていない。
2. 江差町 五厘沢から乙部町市街近くへかけての丘陵の低い部分， 乙部町 市街 - 姫川中間の t4 段丘の南側丘陵とその姫川対岸， 乙部町 館浦の東方から鳥山の東方へかけての地域などに分布している。 均質的やわらかい岩質の部分に， 少しかたい部分， 薄い熔結部， あるいは軽石片を含む部分が伴っているもので， 数 10 m の厚さがある。 北半には， かたい部分や熔結部がなく軽石片を含む部分が多い。
3. 江差町の五厘沢の東方の 157.2 m 三角点（テレビ塔の山）周辺の丘陵の主部分， その北隣の乙部町 滝瀬の東方・乙部町市街東方の丘陵のだいたい下半部， 館浦 - 姫川間の姫川北岸の Tp3 分布の中央部に露出している。 比較的かたい火山砕屑流堆積物で， 顕著な熔結層を伴い， 合わせて 100 m 前後の厚さに達している。 主部は， 風化をうけて， もろく， やわらかくなっている場合が多いが， 本来， 少しかたい淡色の均質的岩体で， 石英・黒雲母・長石の斑晶を含んだ比較的密質な岩石からできている。 熔結層は暗色でかたく， 板状構造をおびているところが多い。 157.2 m 三角点山の東側山腹から姫川北岸にかけては， 厚さにして 30 m 前後に発達している。
4. 乙部町市街の東方の丘陵地（市街東方の谷とその両側の丘陵）に分布している。 丸味をおびた軽石片・軽石塊の集合物からできており， 厚さにして数 10 m を越えている。 軽石は発泡がごく少ないもので， 粒状にくずれるガラス中に， 黒雲母・石英・長石の結晶を含んでいる。 軽石の大きさは部分によって違い， 主要な径の範囲について， 5 cm ないし 15 cm から 10 cm ないし 40 cm までの差を示している。 岩石片はかなり含まれていることがあるが， 一般にごく少量で， 皆無のこともある。 薄い 熔結 ようけつ 層が含まれている。

#### [ II.3.7.9 ] Ts2 : 軽石質砂岩・凝灰質砂岩・軽石質礫岩および軽石凝灰岩

軽石の砕屑を非常に多く含んだ砂岩・礫岩と， 凝灰質砂岩などから構成された， 岩相変化のはげしい地層である。 やわらかい岩石ばかりから構成されていて， よく崩壊しており， 軽石片を含んだ崩壊土砂でおおわれているところが非常に多い。 砂岩・礫岩中の軽石砕屑は， 大部分が軽石質の火山砕屑流から由来したものと思われる。 Tc の下位に， およそ 30 m ないし 60 m の厚さで続いている部分と， Tcより上位に， 200 m 前後の厚さで分布している部分とがある。

Tc より下位の Ts2 は， 盆状構造を廻って分布しており， 北部で細粒， 南部で粗粒である。 姫川以北では， 地層の主体が軽石質の砂岩と凝灰質砂岩とであって， 富岡付近などに， 軽石凝灰岩と細粒凝灰岩をはさんでいる。 姫川以南では， ほとんど軽石質の礫岩と軽石質の砂岩とからなりたっている。 礫岩は， 軽石の中礫・大礫と， 軽石の砕屑砂の基質とからできており， 火山砕屑流に含まれていたとみなされる岩石片や ガラス質などの火山岩塊を交えている。 さまざまな粒度組成のものがあり， 礫の主要な径の範囲については， 一般に 1 cm ないし 5 cm くらい， 粗粒なほうで 3 cm ないし 10 cm くらいであるが， 礫の大きさが比較的よく揃っているものから， 非常に不揃いなものまでがあって， 最大径については 10 cm から数 10 cm までの差がある。 また， 軽石礫の形状には亜角形から円形までの開きがある。 基質は粗粒・極粗粒砂であることが多いが， 中粒砂， 細粒砂である場合があり， その量がごく少ない場合から多い場合までにわたっている。 しかし， 粒度組成が， 普通， 厚い単元で変化し， また， その変化が漸移的であることが多いので， 礫質岩は一般に層理の不明 瞭 りょう な地層を作っている。 軽石質砂岩は， 多くが軽石砕屑の角張った中粒砂・粗粒砂からできたものであり， 少数が， 細粒砂岩， また， 軽石・火山砕屑流起源の岩石片の礫を含んだ含礫砂岩である。 これらはたいてい層理の明瞭な地層となっている。 凝灰質砂岩は， 層理の不明瞭な細粒砂岩， 安山岩質の粗粒砂岩などで， 姫川以北の地区に多い。

Tcより上位の Ts2 は， 軽石質砂岩と凝灰質砂岩との間に， 軽石凝灰岩・ 軽石質礫岩・ 細粒凝灰岩・ 粗粒凝灰岩・ 火山礫凝灰岩・ 安山岩質凝灰角礫岩がはさまれている地層である。 軽石質の砂岩は， 多くが中粒・粗粒の砂岩であって， 普通， 明らかな層理をおびている。 鳥山と富岡の中間では， この Ts2 中の中部分の軽石質砂岩が， 北東から南西へ向う堆積方向の斜交層理を示している。 凝灰質砂岩は， 大多数が層理の少ない細粒砂岩・泥質砂岩で， 少数が粗粒・中粒の砂岩である。

Tc より下位の Ts2 は， Tp2 の中位層準中部の軽石凝灰岩の噴出期から Tc の堆積前までに， その間に噴出した軽石凝灰岩から砕屑を供給されながら堆積したものとみなされ， 第 7 図のように， 軽石凝灰岩の群と交指した形態をもっていると推定される。 Tc より上位の Ts2 は， Tp3 の噴出期間とその後に， Tp3 および北隣地域の軽石凝灰岩からの砕屑物を混じながら堆積し， Tp3 の軽石凝灰岩の群を追覆的におおったものと考えられる。

#### II.3.8 流紋岩質岩脈

この地域の南半部には， 流紋岩質岩脈が発達する。 新第三系を貫くもの（Rd）と 古生層を貫くもの（Rb）とでは産状が異なるので， これを分けて記載する。

新第三系を貫く岩脈 (Rd） は， 江差町の江差中学校以東の山地と， 田沢から 伏木戸 ふしきど [ ← 田沢の北方 1 km ] にかけての海岸に， 大きな岩体として見られるほか， その中間の地域と五厘沢にも小岩体が点在する。 これらは， 館層の中部以下の地層に貫入しており， 産状と岩質から， 第三紀末ないし第四紀初頭の地殻変動以前， 恐らく， 館層中の火山岩類を生じた火山活動の後期に形成されたものと考えられる。

江差中学校付近のものは， 外観は白色もしくは黄褐色を呈し， 明瞭な板状の流理構造を示し， 付近の福山層および江差層に若干の珪化を与えている。 肉眼ではまれに石英の斑晶を認めるのみである。 鏡下では斑晶は斜長石と少量のカリ長石からなり， その他の斑晶はみられなかった。 石基は脱ガラス化作用（珪化 ?）をうけており， 石基鉱物として， 珪酸鉱物， 斜長石およびごく少量の雲母が存在する。 なお， 酒匂（1962）によると， この地域は地温分布に高異常が認められている。

田沢から伏木戸の海岸および海中の岩礁， 小島を構成するものも， 板状の流理を示し， これにそう板状節理の発達した角閃石含有黒雲母流紋岩である。 外観は白色ないし明るい灰色， ときには淡桃色を呈する。 堆積岩との接触部の 50 cm～2 m ほどはガラス質で真珠岩様の光沢をもつ。 鏡下においては， 斑晶は巨大な斜長石を主とし， 黒雲母および角閃石はきわめて少なく， 石英は見られない。 石基は脱ガラス化し， 中に針状の雲母が散在する。 この岩体の中には， 巨大な堆積岩 -- 江差層の硬質頁岩および館層の塊状シルト岩 -- のブロックが とり込まれている。 確実に岩体のなかにとりこまれたものの最大のものは， 約 40 m 以上もある。 また立岩 [ ← 田沢と伏木戸の間の海岸から 300 m 沖の岩 ? ] 付近の海岸の崖に約 200 m に亘って分布する江差層と館層の境界部の層準を示すものも， 恐らくは流紋岩にとりこまれた岩塊であろう。 周辺の第三系の平均傾斜からかけはなれて， 70～80°の急傾斜を示しているからである。 この付近の一般構造から計算すると， この層準を示す部分は， 流紋岩によって約 400 m 深部から持ち上げられたと推定される。

[ 田沢の南方 1 km の ] 泊 とまり の東方の稜線部にある小岩体もこれらとほぼ同様の外観を示すが， ここでは， 珪化し， 風化して赤褐色を呈するところが多い。

五厘沢の岩体は， 走向 N 50°W， 傾斜 80°S 前後の方向の板状構造をもった岩脈であって， 東・西および南側を断層で断たれて露出している。 岩石は， 石英・斜長石および黒雲母の斑晶を含んだ半晶質の岩石で， 褐色をおびた灰色を示している。 板状構造は， 多孔質の部分と孔隙の少ない部分とが交互し， わずかに， 暗色の緻密な部分をはさんだものである。 なお， この岩脈の中から， 後述の五厘沢温泉水が得られている。

古生層を貫く岩脈 (Rb） は， [ 江差町市街の東方 5 km の ] 元山の西方に， 楕円状の巨大な岩体をなして露出するほか， 小岩体として古生層の至るところに点在する。 元山の西方の巨大な岩体は， 外来岩片をいちじるしく多く捕獲している流紋岩で， 外来岩片が大半を占め， 流紋岩がその間を膠結し， 一見 角礫岩のようにみえるところも多い。 本岩は， 外観， 新鮮なところは乳白色， 風化して黄褐色を呈し， 石英以外の斑晶はほとんど認められない。 鏡下でみても， 斑晶は石英 -- 融蝕され， ときに大晶をなす -- と， 斜長石が主であり， きわめてまれに緑泥石化した黒雲母と思われるものが存在するだけである。 斜長石は緑泥石と炭酸塩鉱物に変わっている。 石基は粒状の珪酸鉱物と緑泥石 ? からなり， 結晶質のものと， ややガラス質のものとがある。 流理構造の見られるところもあるが， 一般には塊状である。 しばしば珪化し， また黄鉄鉱を伴い， 酸化して赤褐色を呈する。 岩体の南端の珪化した部分には， 黄鉄鉱とともに方鉛鉱と黄銅鉱の鉱染がみとめられた。 この岩体に含まれる角礫は， すべて周辺の古生層から由来した粘板岩・砂岩・チャートなどからなり， 大小さまざまであり， まれには 1.5 m 以上のブロックを含むが， 一般には 3～5 cm 大のものが多い。

これ以外の小規模な岩体には， 外来角礫を含み， breccia dyke 様の産状を示すものと， 角礫を含まず流理構造を示すものとがある。 岩質はいずれも同様で， 石英は目立つが， 有色鉱物は認められない。

これらの岩脈（Rb）は， 古生層中にしか存在しないが， 貫入の時期は新第三紀と思われ， 元山の西部の大岩体については， 新第三紀の火山の火道に当たるような部分に形成されたのではないかと考えている。

#### II.3.9 鶉 うずら 層（U）

東隣の館図幅地域において， 館層を不整合におおっている地層であって（秦・山口， 1969）， 江差図幅地域では， 乙部町 館浦の東方の丘陵地に分布している。 館浦の東方の地層は， 模式地の地層と連続していないが， 館層に不整合に乗り， 浅海成の粗粒な砕屑岩が多いという模式地との共通点によって対比した。

この地域の鶉層は， 層厚が 70～80 m くらいで， おもに， 下半が砂岩を伴った含礫砂岩， 上半が含礫砂岩を交えた細粒砂岩から構成されている。 これらの岩石は， ごく弱い固結を経たもので， 随所に細粒砂質の風化物や崖錐堆積物を生じている。

地層の最下部は， 館浦の東方数 100 m の山腹では， 厚さ約 2.5 m の礫岩層であり， 火山砕屑流の軽石凝灰岩の侵食 凹凸 おうとつ 面の上に乗っている。 この礫岩は， 軽石の大礫・中礫など(最大礫径 50 cm）と， ガラス質・多孔質の安山岩質岩石の中礫・細礫など（最大礫径 20 cm）を多量に含んだ 淘汰 とうた のわるい礫岩である。 礫岩層の上位には細粒砂岩の層が重なる。

鶉層の下半を占める含礫砂岩については， 全体に， 明 瞭 りょう な層理を示している層が少なく， 下半のうちの上部に， 含礫の細粒砂岩と中粒砂岩とが多く， 下部に， 粗粒砂岩が多い。 礫岩は，一般に層理の不明瞭な厚層を作っており， 多くが中礫礫岩で， 大礫を少量含んでいることがある。 上半を構成している細粒砂岩は， 極細粒砂・中粒砂を混じた層理の不明瞭な細粒砂岩と， シルトを多く含んだ極細粒砂岩とであり， 含礫砂岩は， 少量の細礫・小さい中礫を含んだ細粒砂岩である。

上半， 下半を通じて， 礫の種類は， チャート・粘板岩などの古生層起源の岩石と， 館層起源の安山岩質岩石・軽石であり， 下半に， 館層から由来したものが多い。 礫の円磨程度は一般に高く， 亜円形， 円形に達している。 ただし， 軽石・安山岩類の礫には， 円磨の低いものがある。

なお， 下半の礫岩・砂岩中に Glycymeris sp., Clinocardium sp., 上半の細粒砂岩中に Chlamys sp. が認められた。

### II.4 第四系

江差図幅地域にみられる第四系は， 段丘堆積物・冲積堆積物・崖錐堆積物および砂丘堆積物である。 段丘堆積物は， 更新世の中期・後期に形成されたらしい， 河成・海成の砂層・礫層である。 丘陵の一部と河岸・海岸の低地とに分布しており， ５群に分けられる。 冲積堆積物は河川沿岸の平地を作っており， 崖錐堆積物は丘陵の縁部・谷に集積している。 砂丘堆積物は， 小さい海岸砂丘となっており， 古土壌をはさんでいる。 古い部分は現世の中期に堆積したと考えられる。

なお， 段丘の表面は， 一般に， 厚さ数 10 cm 以上の土壌におおわれた平坦地・緩傾斜地であって， 過半が畑地・牧畜用地として利用されている。 冲積平地のほとんどは田地に開墾されている。 砂丘は， 一部が植樹林・草地となっているが， 大部が飛砂の移動する裸地である。

#### II.4.1 段丘堆積物（t）

比較的新期の段丘堆積物が， 河川の沿岸と海岸地帯に分布し， 旧期の段丘堆積物が， 丘陵地帯の山稜に残存している。 これらは， 更新世の中期・後期に堆積したものと推定され， 形成期の古い順に， t1 ないし t5 の５群に区分される。 なお， 標高 100 数 10 m ないし 300 m の山稜には， ところどころに段丘の名残りとみなされる緩斜地が存在し， そこには段丘堆積物はないが， 一般の山稜より厚い崩土や風化生成物が認められる。 また， 現在の河流近くのごく新しい河岸段丘は， d（崖錐および低位段丘堆積物）に含めてある。

#### [ II.4.1.1 ] t1 段丘堆積物

江差町 鰔川の西方・乙部町 姫川の南方の丘陵の高所に， わずかに見られる。 段丘の表面の原形は開析によって失われており， 標高約 120 m 以上に残留物化した堆積物が， 厚さ 1 m 以上の土壌を伴って分布している。 堆積物は， おもに安山岩類の中礫・大礫（最大礫径約 40 cm）を含んだものであって， 本来は標高 130 m ないし 160 m くらいの位置を占めていたと思われる。

#### [ II.4.1.2 ] t2 段丘堆積物

乙部町の西部・ 江差町の北西部・ 厚沢部町の一部および江差町の南西部の丘陵に分布している。 段丘の上面は， だいたい海抜 70 m ないし 130 m の高度にあって， かなりの削剥をうけているが， 幅広い分布地では一部が平坦である。 上面は， くわしくは２段に分けられる。 堆積物の基底面の高度は， 大部分が 80 m ないし 100 m あまりであるが， 高い所は 120 m くらい， 最も低い江差町 田沢付近では約 60 m である。

堆積物は， 砂がちないし礫がちの堆積物で， 性質が場所によって違っている。 大部分， 海成堆積物と考えられる。 おもな堆積物は， 乙部町 館浦の北方では， チャート・粘板岩・玢岩などのよく円磨された中礫と細礫とを含んだ砂層， 乙部町市街の東方では， チャート・粘板岩・古生層砂岩・珪長質火山岩などの中礫・細礫を含んだ砂がち堆積物， 江差町 鰔川西の北方では， 安山岩類の中礫・大礫を含んだ礫がち堆積物， 江差町 上小黒部の北方・厚沢部町 安野呂の西方では， おもに， 古生層のチャートなどの中礫・大礫と少量の巨礫を含んだ礫質堆積物ないし砂質堆積物， 江差町 田沢付近では， 砂層と礫層との互層， 江差町市街付近では， 薄層理をおびた砂層である。 なお， 地形が平坦な所では， 一般に， かなり厚い土壌が形成されている。 館浦の北方では， 厚さ約 130 cm の A・B 層土壌があり， さらに， 2 m を越える深さまで， 砂層が C 層化している。

[注]
  上記の３種類の土壌層位の意味は以下の通り。
    A 層 : 表土（生物学的活性が発生する層）
    B 層 : 下層土（土壌の母材の特徴が見られる層）
    C 層 : 母材層 ?（土壌の母材がそのまま残っている層）

#### [ II.4.1.3 ] t3 段丘堆積物

厚沢部 あっさぶ 川・ 姫 ひめ 川・ 小茂内 こもない 川の沿岸に小高い緩斜地を作って分布している。 堆積物の上面は２・３段になっているが， それぞれ海岸から内陸へ高まり， 厚沢部川・安野呂川沿岸では 40 m 弱から約 70 m まで， 姫川・小茂内川沿岸では約 40 m から 130 m あまりまでの標高を示している。 ただし， 厚沢部川の下流南岸には， t4 段丘形成時の侵食によって作られたらしい標高 30 m 台の平坦面がある。 堆積物の基底の高さは， 厚沢部川沿岸では， 安野呂で海抜 50 m， 蛾虫 がむし [ 地質図には「 俄虫 がむし 」と記されている ] で 30 m， 中綱付近で 10 m くらいのようであり， 乙部町 滝瀬の南方の海岸（「II.3.7 館層」の項で示した第 6 図参照）では数 m である。 姫川・小茂内川沿岸では， 図幅の北端で 140 m， 下流で 40 m くらいである。

小茂内川・姫川沿岸の段丘堆積物は， 大礫・巨礫を含んだ河川堆積物と， 厚さ 1 m 程度の土壌とでなりたっているようである。 段丘の表面が侵食されつつある箇所が多く， 地表には， 土壌または， 土壌と礫とが混合した粘土質の崩積土が分布している。 含まれている礫のおもなものはチャート・安山岩の礫であって， 最大礫の径は， 小茂内川と姫川の中流では数 10 cm， 所によって 1 m 以上， 姫川下流で 25 cm くらいである。

厚沢部川・安野呂川沿岸の堆積物の主部は， 安野呂付近では， 安山岩・チャート・古生層礫岩・古生層砂岩などの 大礫・中礫と少量の巨礫（最大径 60 cm ないし 1 m）を含んだ礫層， [ 目名川沿岸の ] 目名付近では， 諸種の古生層岩石・珪長質火山岩の中礫などを含んだ礫層と， 粘土質の泥層， 粘土質の砂層との不規則な互層， 柳崎の南方では， チャート・粘板岩などの細礫混じりの砂層と， 粘土質層とを混える砂層である。

滝瀬の南方の堆積物は， 下位の新第三系起源の軽石砕屑を多く含んだ砂層， 軽石礫を含んだ礫層， 炭質物の多い粘土質泥層からなりたった厚さ 10 数 m の地層で， 館層 Ts2 の軽石質礫岩のでこぼこな斜面を追覆的におおっている。 この地層は t4 段丘の下位にあるが， t4 段丘堆積物の下部とはみなしにくいので， 館層に刻まれた谷地形を埋めた t3 段丘堆積物の一部と考える。

#### [ II.4.1.4 ] t4 段丘堆積物

乙部町・江差町の海岸と， 小茂内川・姫川・厚沢部川の河岸とに分布している。 段丘の上面の高さは， 海岸では海抜 30 m 弱ないし 40 m， 内陸では， 姫川の姫川部落より下流と厚沢部川の赤沼部落より下流とが 40 m 未満， 上流へ次第に高まり， 図幅北端の姫川の中流で 120 m あまりである。 堆積物の基底面は， 海岸地帯では 20 m ないし 20 数 m の標高， 内陸では全般に上面よりおよそ 10 m ないし 10 数 m 低い位置を占めている。 なお， 段丘の上面は少しの開析をうけて起伏を生じており， 一般に厚さ数 10 cm ないし 1 m の土壌でおおわれている。

海岸と海岸近くの河岸には海成と思われる堆積物， そのほかには， 河成とみなされる堆積物が認められる。 おもな堆積物は， 姫川・小茂内川沿岸では， 安山岩類・チャートなどの中礫を含んだ礫質層であり， 海岸では， 乙部町と江差町を通じて， 分級のよい中粒などの砂層である。 海岸では， 最下部が厚さ 1 m ないし 3 m の礫層である所が多く， また， 表層に厚さ 20 cm ないし数 10 cm の古い土壌があり， その上に古い砂丘砂が重なっている箇所がある（後述する「II.4.4 砂丘堆積物」の項と， そこに示した第 8 図参照）。

#### [ II.4.1.5 ] t5 段丘堆積物

諸河川の沿岸で認められ， 姫川と厚沢部川の沿岸に広く分布している。 冲積平地より数 m ないし 10 数 m 高い表面をもった段丘であって， 谷が刻まれていない所にはわずかな起伏しかない。 段丘の基底は， 図幅北端の姫川の中流では現在の河床より 10 m くらい高い位置にあるが， 姫川の姫川部落から下流， 厚沢部川の赤沼部落から下流では， 一部を除いて冲積平地より低いとみなされる。

一般に， 表層には厚さ数 10 cm 程度の土壌があり， 堆積物の本体は， 砂層を伴った河成らしい中礫礫層・小礫礫層である。 チャート・古生層砂岩・安山岩などの礫が含まれており， 礫の最大径は， 江差図幅地域について， 姫川沿岸で数 10 cm ないし 1 m， 厚沢部川沿岸で 20 cm ないし数 10 cm である。 礫の円磨程度は， おもに， 普通， 亜円形， 亜角形， 厚沢部川下流で， 亜円形・円形である。 砂層には泥質なものが多い。

#### II.4.2 冲積堆積物（a）

河川の沿岸に広がる平地の大部分が， 現世に堆積した冲積堆積物でおおわれている。 地表でみられる冲積堆積物は， おもに， 河成の砂・含礫砂・砂質泥であり， 厚沢部川沿岸の平地の中崎付近では， 海岸飛砂が混じった砂である。 このほか， 海岸に浜堤の砂質堆積物， 砂丘の後背地域に飛砂の混じった砂が分布している。

#### II.4.3 崖錐および低位段丘堆積物（d）

この地域には崩積堆積物が多く， 丘陵の縁辺で崖錐地形や冲積平地より数 m ないし 10 m 高い緩傾斜地を形成し， 支谷内で谷底を埋め， また， 谷壁に滞留して分布している。 このうち， 比較的大きい河川の沿岸には， 河岸段丘堆積物とみなされる部分を交えたものがある。

構成物は， 一般に， 付近の地層の崩壊物である土砂や岩塊からなりたつので， 場所によって違った性質をもっている。 泥岩類（Tm， Ta）の地域では， 軟化・脱色した泥岩塊が混じった泥がちの堆積物が多く， 軽石凝灰岩（Tp）と軽石質の地層（Ts）の周辺では， 軽石質の砂や軽石片が材料となった移動しやすい性質のものが多い。 江差町 下小黒部の北東方の谷に分布するものには， 周囲の地層から由来した物質のほかに， 以前に山稜に分布していた段丘堆積物から由来したらしい円礫などが含まれている。 また， 地質図に示していないが， 段丘堆積物， なかでも t3 と t2 の堆積物を刻んでいる谷には， 崩積堆積物が多い。 これらは， 普通， 礫を含んだ比較的粘重な崩土である。

なお， 規模の大きい崖錐堆積物が新第三系館層の丘陵地に集中しているのは， 館層がやわらかい地層ばかりからなりたっており， しかも， とくに崩壊しやすい軽石凝灰岩や軽石砕屑からできた地層を含んでいるためであろう。 また， これらの崖錐堆積物の形成時期は， 現世後期ばかりでなく， それ以前にもわたると思われる。

#### II.4.4 砂丘堆積物（s）

低い砂丘と飛砂におおわれた砂地が海岸地帯に分布している。 砂丘は， 平地または低い段丘が海に臨んでいる所に形成されている。 多くは， 中粒前後の多量の石英質粒と少量の岩石粒などが混じった砂から構成されているが， ところによって， おもに， 細粒砂または粗粒砂から構成されている。 図幅南端の 古櫃 ふるひつ 川の下流には， とくに， 細礫混じりの岩石粒の多い極粗粒砂が分布している。 砂丘の中に， 次に述べるような， 土壌や火山灰が認められる箇所がある。

乙部町 館浦の姫川の北岸の砂丘では， 頂部から少し後斜面寄りの位置で， 表面から約 2 m 下に， 数 cm の厚さの細粒火山灰をはさんだ厚さ 20 cm ないし 30 cm の土壌層， さらに数 m 下に， 厚さ 20 cm ないし 35 cm の土壌層が存在している。 江差町 砂坂では， 第 8 図に示したように， 砂丘が， 海岸の低いところから， 開析された t4 段丘の上にかけて形成されており， その後部緩斜面で， 表面から 1 m 数 10 cm 下に， 館浦と同じ数 cm（10 数 cm の二次的肥厚部を伴う）の火山灰層をはさんで， 下側に厚さ数 cm の黒褐色の砂質の土壌， 上側に 10 cm の暗褐色のシルト質の土壌があり， 砂丘の前側で， ところどころ， この続きが認められる。 江差町 田沢付近では， 流紋岩質岩石と段丘堆積物の上に， 層理を現わした厚さ 20 m 近い砂丘砂が乗っており， その上部に土壌層がみられる。 江差町 五勝手川の南方には， 第 8 図のように， t4 段丘堆積物とその上の厚さ 20 cm 弱の土壌層をおおって， 厚さ約 6 m の褐色をおびた細粒・中粒の砂丘砂があり， その上に， 約 55 cm の厚さの土壌（下部が砂質）をはさんで， 数 m の細粒・中粒の砂丘砂が重なっている所がある。 全般的には， 新期の砂が上位の土壌層の形成以前より内陸寄りに集積している傾向があり， また， 古期の砂より粗粒なようである。

### 第 8 図 砂丘および段丘の海岸線 直交断面 模式図

## III. 応用地質

この地域には， 銀・銅・鉛・亜鉛・鉄・マンガン・ドロマイトなどの鉱産資源があり， 温泉が利用されている。 また， 江差町 豊部内川の下流の北岸では， 松前層群の M6 層中の砂岩が砕石として使用されている。 筆者らは応用地質を対象とした調査を行なっていないが， 文献によって鉱産の概要を示しておく。

なお， 土地利用の発展に応じて， 丘陵地の防災と平地下の地質状況の把握とに配慮が必要である。 近年では， 江差町 大澗 おおま [ ← 江差町の市街の北方 2 km の海岸沿い ] 付近において江差層の頁岩が， 江差町市街において館層 Tm の泥岩と段丘堆積物が崖くずれ， 地すべりを起こし， 復旧工事を要した。

### III.1 鉱床

これまでに知られている鉱産地を列挙すれば， 次のようである。 詳細については， それぞれ， 併記の文献を参照して頂きたい。 なお， 地質調査所（1967）の「北海道金属非金属鉱床総覧」に， 大部分の鉱床の概況が集録されている。

笹山鉱山（銀・銅・鉛・亜鉛・硫化鉄）: 江差町 笹山の西方で， 江差駅から約 8 km の豊部内川の上流の松前層群 M4 地帯にある。 おもな鉱床は， 粘板岩中の黄鉄鉱 - 黄銅鉱 - 方鉛鉱 - 閃亜鉛鉱 - 石英脈で， 銀が含まれている。 昔， 鉛・銀が稼行されたことがある。

  文献 : 酒匂（1962a， 1962b， 1963）， 斎藤（1957）， 古館（1934）。

木ノ花鉱山（銅・鉛・亜鉛）： 江差町 江差駅から約 7 km の豊部内川の上流にある。 黄鉄鉱・黄銅鉱・方鉛鉱・閃亜鉛鉱・菱マンガン鉱の鉱脈で， 松前層群 M4 の粘板岩と角礫状流紋岩質岩脈（Rb）との接触部， および流紋岩質岩石中に胚胎している。 昭和 17 年に出鉱したことがある。

  文献 : 地質調査所（1967）。

乙部町 姫川 トワ沢（硫化鉄）: 竹森 [ ← 旭岱の北東方 2.5 km の標高 192.7 m の山 ] の東方約 1.5 km の姫川支流の南岸（東隣の館図幅に近い）で， 木古内層の硬質頁岩と大安在川層の砂岩などの境目付近に， 黄鉄鉱， および少量の閃亜鉛鉱を伴った菱鉄鉱・黄鉄鉱の脈状鉱床が認められている。

  文献 : 酒匂ほか（1961）。

長法 ちょうほう 鉱山（マンガン鉄）: 北隣の相沼図幅との境付近の乙部町 姫川の中流東岸と， 東岸の支流の長法川との間に， t3 段丘をはさんで露頭がある。 木古内層の硬質頁岩を上盤， 玄武岩質の岩脈らしい緑色岩を下盤とした 黒色酸化マンガン鉱・赤鉄鉱・菱マンガン鉱などの不規則な層状鉱床である。 以前に出鉱されたことがある。

  文献 : 斎藤（1957）， 酒匂ほか（1961）。

東山鉱山（マンガン）: 江差町 江差駅から約 3 km の豊部内川の下流の北側支谷にある。 松前層群 M6 中の粘板岩と珪質岩との境界部に 酸化マンガン鉱床が不規則なレンズ状ないし芋状の形で存在している。 昭和 33 年に少量出鉱した。

  文献 : 酒匂（1962b， 1963）。

五勝手川の上流（マンガン）: 松前層群中に粘土化とマンガンやけがあり， その中に酸化マンガン鉱床が認められている。

  文献 : 酒匂（1962b， 1963）。

竹森鉱山（ドロマイト・褐鉄鉱）: 乙部町 姫川にある [ ← 旭岱の北東方 2.5 km の竹森（山）附近 ? ] 。 厚沢部層の頁岩層地帯で， 地質構造が乱れている箇所に当たる。 ドロマイトは竹森山の主部を作っており， 一般に， ほぼ均質で， 緻密 ちみつ ， 品位が MgO : 18 % 前後， CaO : 30 % 前後である。 褐鉄鉱は Fe : 50 % くらいの品位で， 竹森山の北西部分に露出している。

  文献 : 斎藤（1957）， 酒匂ほか（1961）。

江差町市街付近（ドロマイト）: 大安在川層に属するドロマイト層である。 厚さ 3 m ないし 10 m で南北に約 10 km 続いている。 ただし， 層が膨縮し， 品位が不同である。

  文献 : 酒勾・杉本（1962）。

江差町（旧 泊村）伏木戸（砂鉄）: 厚沢部川の河口から南の海岸に分布する海浜砂鉄で， 戦時と近年とに採取された。

  文献 : 杉本（1954）， 鈴木ほか（1958）， 酒匂（1962b， 1963）。

乙部町 栄浜・鳥山（砂鉄）: 栄浜では， 海浜とその後背の約 3 m 高い海岸平地（部落がある）とに分布し， 鳥山では， 部落のある海岸平地と小茂内川の南岸の砂丘とに分布している。

  文献 : 斎藤ほか（1955）， 鈴木ほか（1958）。

江差町 田沢・片原海岸 [ 位置不明 ] ・母子寮の沢 [ 位置不明 ] ・陣屋 [ ← 江差町市街の南方 500 m ] （陶石）: 流紋岩質岩石（Rd）の変質した部分であって， 昭和 23・24 年に一部が採掘された。

  文献 : 古館（1934）， 地質調査所（1967）。

乙部町 鳥山（カオリン質粘土）: 小茂内川の河口の南東 600 m にある。 館層 Tp2 の軽石凝灰岩（火山砕屑流堆積物）の一部が変質して生じた鉱床で， 鉱石鉱物は， ほとんど棒状加水ハロイサイトである。 少量採掘されたことがある。

  文献 : 酒匂ほか（1965）。

### III.2 温泉

江差町 五厘沢で， 流紋岩質岩脈（Rd）中のさく井から温泉水が得られ， 五厘沢温泉となっている。 北海道衛生試験場（1953）によれば， 温泉水は， 昭和 28 年 8 月， 気温 28 ℃ において 46 ℃ の温度をもち， 毎分 72 l [ ← 72 リットル ] 湧出していた。 そのとき採水された温泉水の含有成分は第 3 表のようであり， 23 ℃ において， 比重が 1.002， 水素イオン濃度が 7.5 であった。

### 第 3 表 五厘沢温泉水の定量分析値表（北海道衛生試験場 第 162 号試験成績書による ; 昭和 28 年の分析）

  成分名 | 1 kg 中含有量（mg）
  カチオン カリウムイオン ナトリウムイオン カルシウムイオン マグネシウムイオン 第２鉄イオン アニオン クロールイオン 硫酸イオン 非泥炭酸イオン 非電解質 メタ硼酸 メタ珪酸 ガス状物質 遊離炭酸 硫化水素 | 83.95 674.6 20.2 4.4 3.07 323.1 757.0 493.1 17.18 66.02 8.8 0.353

## 文献

秋葉力・藤江力・松井愈・岡部賢二・酒匂純俊・魚住悟（1966）:
  北海道西南部における火成活動と地質構造， 地団研専報第 12 号 -- 東北日本のグリーンタフ変動，p. 16～24
地質調査所（1967）:
  北海道金属非金属鉱床総覧， 575 p.
秦光男・山口昇一（1969）:
  北海道西南部における Operculina の層位学的位置， 日本地質学会第 76 年 学術大会総合討論会「グリンタフに関する諸問題」討論資料， p. 131～135
北海道衛生試験場（1953）:
  衛試 第 162 号 試験成績書
北海道立地下資源調査所（1953）:
  20 万分の１北海道地質図 (1) 西部
北海道立地下資源調査所（1958）:
  20 万分の１北海道地質図説明書， 58 p.
藤江力・松井愈・棚井敏雅・松野久也・垣見俊弘・魚住悟（1957）:
  新生代の堆積区とその変遷 (5) -- 北海道地域， 新生代の研究，24～25 号，p. 51～58
古館兼治（1934）:
  北海道有用鉱産物調査第４報報文 -- 桧山郡江差町全域， 北海道工業試験場報告，第 49 号，p. 81～95
五十嵐昭明（1957）:
  桧山郡厚沢部村地内の鉄・硫化鉄鉱鉱床調査報告， 北海道地下資源調査資料，第 30 号，p. 41～50
金谷太郎・須鎗和巳（1951）:
  北海道松前半島中部の第三系， 新生代の研究，9 号，p. 1～8
長尾巧・佐々保雄（1934）:
  北海道西南部の新生代層と最近の地史 (3)， 地質学雑誌，v. 41，No. 485， p. 47～60
長尾巧・佐々保雄（1934）:
  北海道西南部の新生代層と最近の地史 (3)， 地質学雑誌，v. 41，No. 488， p. 211～260
斎藤正雄（1957）:
  桧山郡江差町および爾志郡乙部村付近の銀・鉛・マンガン・鉄・ドロマイト鉱床調査報告， 北海道地下資源調査資料，第 30 号， p. 32～40
斎藤昌之・杉本良也・長谷川潔・松井公平（1955）:
  砂鉄鉱床調査各論 -- 第１章 北海道地方 -- 第２節 日本海沿岸地帯 -- A 乙部 - 奥尻地区， 未利用鉄資源第２輯，通商産業省，p. 45～47
酒匂純俊（1962a）:
  乙部村竹森山の褐鉄鉱床（雑報）， 北海道地下資源調査報告，第 27 号，p. 99～100
酒匂純俊（1962b）:
  北海道桧山郡江差町の地質， p. 1～38， および江差町地質図， 江差町
酒匂純俊（1963）:
  北海道桧山郡江差町の地質， 北海道地下資源調査報告，第 30 号付録，38 p. および江差町地質図（前掲文献の再録）
酒匂純俊・藤原哲夫・松井公平（1961）:
  乙部岳周辺鉱床調査報告， 北海道地下資源調査資料，第 63 号，p. 21～33
酒匂純俊・杉本良也（1962）:
  ドロマイト鉱床調査各論 -- 第１章 北海道地方 -- 第１節 西南北海道 -- C 江差地区， 国内鉄鋼原料調査第１報，通商産業省，p. 399～400
酒匂純俊・小田切敏夫・早川福利（1965）:
  乙部村鳥山および姫川の粘土鉱床， 北海道地下資源調査資料， 第 102 号，p. 1～14
笹木敏・服部一三（1961）:
  低品位鉄鉱鉱床調査各論 -- 第１章 北海道地方 -- 第３節 西南北海道 -- G 厚沢部地区， 未利用鉄資源第９輯，通商産業省，p. 50～56
杉本良也（1954）:
  砂鉄鉱床調査各論 -- 第１章 北海道地方 -- 第２節 日本海沿岸地区 -- A 泊村地区， 未利用鉄資源第１輯，通商産業省，p. 91～92
鈴木醇・浦島幸世・岡徹（1958）:
  砂鉄鉱床調査各論 -- 第１章 北海道地方 -- 第２節 日本海沿岸地帯 -- A 江良 - 久遠地区， 未利用鉄資源第５輯，通商産業省，p. 21～25
魚住悟・藤江力（1958）:
  北海道第三紀の地層対比 -- 新第三紀対比試案について， 新生代の研究，26 号，p. 24～33

EXPLANATORY TEXT OF THE GEOLOGICAL MAP OF JAPAN Scale 1 : 50,000

# ESASHI

(Sapporo - 78)

By Yasuo SUMI, Toshihiro KAKIMI ＆ Atsuyuki MIZUNO (Geological survey of Japan)

## Abstract

The land of sheet-map "Esashi" comprises a mountainous area below 700 m. high, hilly areas below about 200 m. high and some plain fields. In the south of the sheet-map area, the Paleozoic formations occupy every part of the mountainous area and several parts of the hilly area, showing a complicated structure with some overturned foldings. The Neogene Tertiary formations are broadly distributed in the hilly area, on which some older terrace deposits are partly covered. On the whole, the strata of the Tertiary form a basin structure in the north of the area, and surround the Paleozoic mass in the south. The Pleistocene deposits, terrace deposits of several stages, are distributed in the lowlands and the hills. The Recent deposits are found in the plain field as an alluvial sediment, in the hilly area as a talus, in the coastal area as a sand dune.

The stratigraphic succession of these formations and two kinds of intrusive rocks is shown in Table 1.

### Table 1 stratigraphic succession (… : unconformity)

  Age | Stratigraphy
  Quaternary | Recent | Alluvial [ a ] , talus [ d ] and sand dune [ s ] deposits
  Pleistocene | Terrace deposits [ t1-5 ]
  Neogene Tertiary | Pliocene | Uzura formation [ U ]
  Miocene | (Rhyolitic dikes [ Rb, Rd ] )
  Tate formation [ Ts1-2, Tp1-3, Tc, Tb, Ta, Tm ]
  Esashi formation [ E ] | Assabu formation [ A ]
  Kikonai formation [ K ]
  Ōanzai-gawa formation [ O ]
  Yu-no-tai formation [ Y ]
  Fuku-yama formation [ F ]
  | (Quartz diorite [ Qd ] )
  Paleozoic | Matsu-mae group [ M1-6 ]

### Paleozoic formations

The Paleozoic formations, namely Matsumae group, including middle Carboniferous fossils outside the mapped area have a thickness of several thousand meters and comprise six members（M1 - M6).

The lowest part of the group is occupied M1 , chert ; the lower part, M2 , alternation of chert, siliceous clayslate, tuff and fine-grained sandstone. The middle part is composed of the alternation of sandstone and clayslate, M4 , and sandstone, M3 . The upper part of the group is formed the M5 and the M6 . The M5 consists of chert, siliceous clayslate, clayslate, sandstone and "schalstein", and the M6 alternation of sandstone and clayslate, chert and "schalstein".

### Neogene Tertiary formations

In the south of the mapped area, Fukuyama, Yunotai, Ōanzai-gawa, Esashi and Tate formations are found, Ōanzaigawa, Kikonai, Assabu, Tate and Uzura formations occur in the north. The Esashi formation is equivalent to a thin, fine grained litho-facies of the Kikonai and the Assabu formations.

The Fukuyama formation unconformably overlies the Matsumae group, and is composed of andesitic and dacitic, altered volcanics, such as tuff, tuff-breccia, lava flow and welded-tuff. The thickness is estimated at several hundred meters.

The Yunotai formation is composed of pebbly sandy mudstone with a thickness of less than 30 m, and contains some Miocene fossils, Patinopecten imamurai MASUDA, Tapes siratoriensis OTUKA, etc.

The Ōanzai-gawa formation in the south of the area is about 10 m. in thickness, and is composed of the conglomerate and dolomite. The conglomerate includes some molluscan fossils, mainly Patinopecten yamasakii iwasakiensis (NOMURA). In the north, the formation has a thickness of about 100 m, and consists of conglomerate, alternation of conglomerate and sandstone, and sandstone. According to the stratigraphy in the neighbourhood, it seems that the formation in the northeast rests directly on the Paleozoic formations.

The Esashi, the Kikonai and the Assabu formations generally are stratified, muddy, marine beds with many or few "hard shale" layers, and contain Makiyama chitanii (MAKIYAMA). The Esashi and the Kikonai formations are mostly composed of "hard shale" and mudstone, and the Assabu formation mudstone and shale. The Esashi formation is about 250 m. in thickness, the Kikonai formation about 300 m, the Assabu formation about 500 m.

The Tate formation has a thickness of about 800 m. and is lithologically divided into nine members, namely Tm , Tp1-3 , Ta , Tb , Ts1-2 , and Tc . The Tm is massive, silty mudstones with some tuffaceous sandstones and occupies the lower half of the Tate formation. The Tb is a conspicuous bed of andesite ejecta, such as tuff-breccia, tuff and tuffaceous sandstone, that is used as a key bed on the stratigraphy in the middle of the formation. The Tc , comprising volcanic conglomerate and tuffaceous coarse sandstone lies between the middle and the upper of the formation. We consider that the Tc deposits in a short period without violent volcanic eruption, under a shallow water condition.

The Ta is found in the middle of the Tate formation with a thickness of several ten meters, and is composed of silty mudstone and tuffaceous sandstone. The Tp1 is a sheet of submarine pumiceous pyroclastic flow deposit, lying on the upper most of the Tm member. The Tp2 occurs as a group of pumiceous pyroclastic flow deposits which stratigraphically takes the position between the Tb and Tc , with a thickness of more than several ten meters. The Tp3 is a mass of acidic pyroclastic flow deposits, occupying above the Tc , and is generally composed of pumiceous rock and relatively dense rock with some welded parts. The thickness of the mass is roughly estimated at above 200 m. The Ts1 is composed of tuffaceous sandstone, pumiceous sandstone, tuff and tuffaceous sandy mudstone, and occurs im the middle of the formation with a thickness of several ten meters. The Ts2 is a coarse grained clastic member which is mainly made up of clastic debris of pumiceous pyroclastic flow deposit under a shallow marine condition, and is found in the upper of the formation as an uneven bed in thickness, unconformably resting on the pyroclastic flow. The rocks are pumiceous sandstone, tuffaceous sandstone, pumiceous conglomerate and pumice tuff.

The Uzura formation has a thickness of about 80 m, and is composed of pebbly sandstone, fine-grained sandstone and basal conglomerate.

### Intrusive rocks

The quartz diorites, Qd , are found as a dike intruded into the Matsumae group. The rock mainly contains quartz, plagioclase, hornblende and biotite, and show a non-porphyritic or porphyritic texture.

The rhyolitic rocks, showing a brecciated texture, Rb , are scattered in the Matsumae group with intrusive relation. The components of the rock are generally altered groundmass, quartz, plagioclase, and chloritized biotite.

The rhyolitic rocks, intruded into the Tertiary formation, Rd , contain a small quantity of phenocrysts, such as quartz, plagioclase, potash-feldspar and biotite.

### Quaternary deposits

The terrace deposits, forming in middle and late Pleistocene are divided into five series. The t1 and t2 are fairly dissected terrace deposits, comprising marine sand and gravel, and are set on the hills about 100 m. high. The t3 is a series of river terraces which keep a few remains of the primary plane on the surface, and is built of fluvial gravel, sand and mud. The height of the plane is relatively low in the down-stream. The t4 is chiefly composed of marine sand in the coastal area, and fluvial gravel in the vicinity of the river. The marine sediments are situated from 20 m. to 40 m. above the sea. The t5 is found along the river as a slightly elevated terrace without great dissection, and consists of fluvial gravel and sand.

The alluvial deposits, a , make the plains about the river, and are composed of sand, gravel and mud.

The talus deposits, d , occur in marginal part of the hilly area and in the valley. The material is a poorly sorted mixture of rock fragment, sand and mud which is brought from the adjacent hill.

The sand dune deposits, s , containing generally medium- or fine-grained sand, are situated in the backshore and on the terraces along the coast as a small dune sheets of old soil are found in.

### Economic geology

In the sheet-map "Esashi" area, some ore deposits and a hot-spring are known.

Some vein deposits, containing silver, copper, lead and zinc and manganese deposits occur in the area of the Paleozoic formations. In the Negene Tertiary formations, manganese ores, limonites and dolomites are found. Recent iron sand deposits are distributed in a few places of the coast. The hot-spring connected with a rhyolitic dike ( Rd ) is used for bath in the north of the Esashi area.

    昭和 45 年 3 月 25 日 印刷
    昭和 45 年 3 月 30 日 発行
    著作権所有 北海道開発庁